**Remont sali lekcyjnej**

**Ściany oraz podłoga.**

**Wykonanie wraz z materiałem**

**Wymiary Sali:**

- wys.- 3,50 m

- szer.- 6,10 m

- dł.- 8,60 m

- tynk mozaikowy na jednej ścianie 8,60 x 2,12

**Na ścianie krótszej szafa pod zabudową.**

**Przybliżony zakres prac ścian:**

- zabezpieczenie okien drzwi oraz szafy pod zabudową folią

- skucie tynku mozaikowego

- gruntowanie podłoży ściany pod tynk

- tynk wewnętrzny cementowo-wapienne zwykłe kat IV, uzupełnienie ubytków i wyrównanie ścian

- gruntowanie podłoży ściany i sufity pod gładź

- gładzie gipsowe jednowarstwowe

- gruntowanie podłoży ściany i sufity pod malowanie

- dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych – farba wodorozcieńczalna odporna na zabrudzenia, zmywalna

- powłoka ochronna (lakiernicza) na ścianach na wysokości 1,6 m

- malowanie grzejników 3 sztuk- kolorystyka zbliżona do koloru ścian

**Podłoga:**

- demontaż i utylizacja starego parkietu

- wymiana ewentualnych spróchniałych desek na legarach

- położenie maty kwarcowej pod panele min - 3mm

- montaż płyty OSB pióro-wpust min.- 22 mm

- montaż paneli wodoodpornych - klasa ścieralności AC5 lub AC6, grubość paneli 10-12mm

- montaż listew przypodłogowych wodoodpornych polimerowych w kolorze paneli

- montaż listew progowych aluminiowych w otworach drzwiowych.

**Wywóz i utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórki po stronie wykonawcy.**