[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	17
nan=Sieć kanalizacji ogólnospławnej 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=Kosztorys
ni=Wodociągi Leszczyńskie
ai=ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
nb=Budowy 2024 
br=Sieć kanalizacji ogólnospławnej 


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna 
id=    902	2
jm=r-g	149
ce=0
il=6

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Stawka - r. inzynieryjne       - przeds. 
id=    904	2
jm=r-g	149
ce=0
il=38.5996

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=1.565

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=9415.93740420001

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=robotnicy 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=0.63455

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robotnicy 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=89.22

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robotnik budowlany 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=2069.6496

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Drewno okrągłe na stemple budowlane, okorowane śr. 16-18 cm 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=2.9

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły miękki śr.5 mm 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=2320

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Konstrukcja podwieszeń l=4,0 m 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=6.5

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Koryto drewniane 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=58

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=12.3

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.92

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.88

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Oznakowanie 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=94.16

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Pianobeton 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.88837

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Pospółka 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.09

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Pospółka - kruszywo nienormowane 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=1524.451

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Przyłącze siodłowe DN#315/200#mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Przyłącze siodłowe DN#600/200#mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=39

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy 'Abizol P' 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=27.36

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=14.92

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Rura drenarska 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=100

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=284.274

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=31

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=473.2

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Właz kanałowy typu ciężkiego 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Zasuwa burzowa w studzience DN425 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Złączka prosta do rur PCV DN#200#mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=51

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Pospółki 
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Kamień łupany do murów 
id=1620199	2
jm=m3	060
ce=0
il=2.6

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kładka inwentaryzowana 
id=2094560	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) 
id=2370610	2
jm=m3	060
ce=0
il=6.44

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=cement portlandzki 
id=2370610	2
jm=t	
ce=0
il=9.1698

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-7 
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.1

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Kręgi betonowe fi 1200 L=500 
id=5430006	2
jm=szt	020
ce=0
il=56

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Rura betonowa GRP PN1 fi 600 
id=5430805	2
jm=metr	040
ce=0
il=485.673

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Rury kanal (zewn) PVC kielich fi 250 
id=5631550	2
jm=metr	040
ce=0
il=12.75

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Rury kanal (zewn) PVC kielich fi 315 
id=5631560	2
jm=metr	040
ce=0
il=257.04

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kineta studni PVC typ 1 fi 425/200 
id=5654203	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Rura karbowana PP b/kiel fi 425 L=6000 
id=5654242	2
jm=szt	020
ce=0
il=2.05

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Uszczelka do rur karbowanych fi 425 
id=5654248	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Rura teleskopowa PP fi 425x375 
id=5654251	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Pokrywa żel A15 do rury karbowanej fi 425 
id=5654272	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Stopnie żel do studzienek i kanałów 
id=6340899	2
jm=szt	020
ce=0
il=74

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do rur GRP fi 600 
id=6810406	2
jm=szt	020
ce=0
il=199.983

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0.4 m3' 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=117.218262

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.63455

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9 Mg 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=85.6

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 15-20 t 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=369.0265052

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy (1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=9.27

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy 5-10#t (1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=16

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=12.29848

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=Środek transportowy 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=Wiertnica diamentowa 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=849.2629

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=12.16

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=Żuraw samochodowy (1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=247

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 4#t (1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=16

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.98

[RMS ZEST 66]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa 0,60 m3 
id=  11134	2
jm=m-g	148
ce=0
il=46.31952

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1) 
id=  11333	2
jm=m-g	148
ce=0
il=15.222519

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=Ubijak spalinowy   200 kg 
id=  12622	2
jm=m-g	148
ce=0
il=91.0749

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=Młot pneumatyczny 
id=  21900	2
jm=m-g	148
ce=0
il=108.8

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6 Mg 
id=  31114	2
jm=m-g	148
ce=0
il=261.31112

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg spalinowy 
id=  34413	2
jm=m-g	148
ce=0
il=69.9

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy (1) 
id=  39500	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.425

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) 
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=7.5288

[RMS ZEST 74]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy 5-10 Mg 
id=  39531	2
jm=m-g	148
ce=0
il=91.88723

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1) 
id=  39811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1302.201

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy pow.  5-10 t  (1) 
id=  39812	2
jm=m-g	148
ce=0
il=26.0214

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=Obudowy wykopów  - typ boksowy 
id=  47812	2
jm=m-g	148
ce=0
il=771.992

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 
id=  83111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=54.4

[RMS ZEST 79]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=0000000	1
jm=%	147

[RMS ZEST 80]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
na=Zabezpieczenie geodezja

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	201-01-19-03-00	201-	1-19-03	00	1
na=Wymagania ogólne, pozostałych SST i dokumentów przetargowych, dozory/nadzory gestorów zewnętrznych, wyłączenia, opłaty itp. - obszar zgodny z planem zagospodarowania terenu + niezbędny do realizacji zadania 
uw=
nu=1
ob=0.856
jm=km	043
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Wymagania ogólne
wo=0.856	1	0.856	


[RMS 4]
nz=120
np=0
il=102.72
wa=0

[RMS 16]
nz=110
np=1
il=94.16
wa=0

[RMS 54]
nz=100
np=1
il=85.6
wa=0

[ELEMENT 1]
id=6
na=Roboty ziemne 

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	2-01 0206-1	2-01	0206-1		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - Inwestor nie wskazuje miejsca
uw=
nu=2
ob=1905.988
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Wykop mech
wo=1905.988	1	(2713.85 + 8.99) * 0.7	


[RMS 4]
nz=0.1577
np=0
il=300.57431
wa=0

[RMS 52]
nz=0.0615
np=1
il=117.21826
wa=0

[RMS 55]
nz=0.1859
np=1
il=354.32317
wa=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	2-01 0317-5	2-01	0317-5		1
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
uw=
nu=3
ob=816.852
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Wykop ręczny
wo=816.852	1	(2713.85 + 8.99) * 0.3	


[RMS 4]
nz=3.2948
np=0
il=2691.36397
wa=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	2-01 0214-3	2-01	0214-3		1
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-IV - Odległość wywozu na następne km określa oferent, inwestor nie wskazuje miejsca wywozu ani miejsca poboru pospółki do wykonywania obsypki oraz zasypki
uw=
nu=4
ob=2722.84
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Nakłady uzupełniające
wo=2722.84	1	2713.85 + 8.99	


[RMS 55]
nz=0.0054
np=1
il=14.70334
wa=0

[POZYCJA]
id=10
na=Opłata za przyjęcie ziemi na składowisko - wg stawki składowiska
uw=
nu=5
ob=2731.83
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Koszt utylizacji
wo=2731.83	1	2722.84 + 8.99	

[POZYCJA]
id=55
pd=		AW	AW			1
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks) 
uw=
nu=6
ob=3859.96
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=3859.96	1	3859.96	


[RMS 2]
nz=0.01
np=0
il=38.5996
wa=0

[RMS 80]
nz=1.5
np=0
op=R
il=3859.96
wa=0

[RMS 66]
nz=0.012
np=1
il=46.31952
wa=0

[RMS 77]
nz=0.2
np=1
il=771.992
wa=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNRW	2-18 0511-4	2-18	0511-4		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich układane warstwami grub 20 cm - podsypka, z piasku dowiezionego (zakupionego). Inwstor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania podsypki
uw=
nu=7
ob=301.61
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Podłoże podsypkowe
wo=301.61	1	301.61	


[RMS 4]
nz=1.93
np=0
il=582.1073
wa=0

[RMS 21]
nz=1.22
np=1
il=367.9642
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=301.61
wa=0

[RMS 61]
nz=0.71
np=1
il=214.1431
wa=0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	N004-1410-03-01	N004	1410-03	01	1
na=Podłoża pod studnie wykonywane metodą stabilizacji cementem - grubość podłoża 20 cm
uw=
nu=8
ob=8.99
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Podłoże betonowe
wo=8.99	1	8.99	


[RMS 4]
nz=1
np=0
il=8.99
wa=0

[RMS 38]
nz=1.02
np=1
il=9.1698
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=8.99
wa=0

[RMS 73]
nz=0.1
np=1
il=0.899
wa=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNRW	2-18 0511-4	2-18	0511-4		1
na=Wykonanie obsypki kanałów i obiektów z materiałów sypkich - grubość podłoża 30 cm ponad górę rury  - z piasku dowiezionego (zakupionego). Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania obsypki.
uw=
nu=9
ob=947.94
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Obsypka warstwami 30 cm
wo=947.94	1	947.94	


[RMS 4]
nz=1.82
np=0
il=1725.2508
wa=0

[RMS 21]
nz=1.22
np=1
il=1156.4868
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=947.94
wa=0

[RMS 61]
nz=0.67
np=1
il=635.1198
wa=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	lkulacja	własna 0 0000-0	włas	a 0 000	-0	1
na=Zakup piasku na zasypanie wykopów. Zasypka piaskiem dowożonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszwa do wykonania zasypki.
uw=
nu=10
ob=1301.07
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Wymiana gruntu
wo=1301.07	1	1301.07	

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	2-01 0320-5	2-01	0320-5		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m z zagęszczeniem mechanicznym - grub. zagęszczenia warstwy max. 30cm. Zasypka piaskiem dowożonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykoania zasypki.
uw=
nu=11
ob=1301.07
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Zasypka - w/w piaskiem
wo=1301.07	1	1301.07	


[RMS 4]
nz=1.3561
np=0
il=1764.38103
wa=0

[RMS 67]
nz=0.0117
np=1
il=15.22252
wa=0

[RMS 68]
nz=0.07
np=1
il=91.0749
wa=0

[RMS 76]
nz=0.02
np=1
il=26.0214
wa=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	1 0527-1	1 05	7-1		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
uw=
nu=12
ob=290
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Podwiesznia kable - montaż
wo=290	1	290.0	


[RMS 4]
nz=2.3
np=0
il=667
wa=0

[RMS 11]
nz=0.2
np=0
il=58
wa=0

[RMS 9]
nz=8
np=0
il=2320
wa=0

[RMS 8]
nz=0.01
np=0
il=2.9
wa=0

[RMS 12]
nz=0.02
np=0
il=5.8
wa=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	1 0527-6	1 05	7-6		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
uw=
nu=13
ob=290
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Podwiesznia kable - demontaż
wo=290	1	290.0	


[RMS 4]
nz=2.1
np=0
il=609
wa=0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	1 0529-1	1 05	9-1		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
uw=
nu=14
ob=130
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Podwiesznia rurociągi - montaż
wo=130	1	130.0	


[RMS 4]
nz=3.5
np=0
il=455
wa=0

[RMS 29]
nz=3.64
np=0
il=473.2
wa=0

[RMS 12]
nz=0.05
np=0
il=6.5
wa=0

[RMS 10]
nz=0.05
np=0
il=6.5
wa=0

[RMS 63]
nz=1.1
np=1
il=143
wa=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	1 0529-6	1 05	9-6		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
uw=
nu=15
ob=130
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Podwiesznia rurociągi - demontaż
wo=130	1	130.0	


[RMS 4]
nz=2
np=0
il=260
wa=0

[RMS 63]
nz=0.8
np=1
il=104
wa=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNR-W	2-18 0301-01	2-18	0301-01		1
na=Wypełnienie istniejącego kanału wyłączonego z eksploatacji pianobetonem
uw=
nu=16
ob=12.691
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Pianobeton
wo=12.691	1	(3.14 * 0.02 * 0.02 * (108.81)) + (3.14 * 0.0315 * 0.0315 * (35.20)) + (3.14 * 0.045 * 0.045 * (44.75)) + (3.14 * 0.055 * 0.055 * (230.50)) + (3.14 * 0.080 * 0.080 * (496.15))	


[RMS 5]
nz=0.05
np=0
il=0.63455
wa=0

[RMS 17]
nz=0.07
np=1
il=0.88837
wa=0

[RMS 79]
nz=3.5
np=0
op=M
il=12.691
wa=0

[RMS 53]
nz=0.05
np=1
il=0.63455
wa=0

[POZYCJA]
id=56
pd=		 401-0107-09-0k	 401	0107-09	0k	1
na=Montaż i demontaż kładki  inwentaryzowanej nad wykopem -  dla ruchu pieszego 
uw=
nu=17
ob=6
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=1
np=0
il=6
wa=0

[RMS 36]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 80]
nz=2
np=0
op=M
il=6
wa=0

[ELEMENT 1]
id=21
na=Odwadnianie wykopów 

[POZYCJA]
id=22
na=Odwodnienie igłofiltrami - wpłukiwanie igłofiltra  bezpośrednio w grunt, w obsypce, do głębokości 4,0 m, w rozstawie co 1,0 m - wraz z pracą agregatu pompowego i igłofiltrów oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiorinków   (rozliczane na podstawie dzienniku pompowań)
uw=
nu=18
ob=25
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Igłofilttry
wo=25	1	25.0	

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	1 0618-1	1 06	8-1		1
na=Studzienki drenażowe zbierające w dnie wykopu o średnicy nominalnej 400 mm, o głebokości 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych/ wraz z pracą pomp i tymczasowym rurociągiem do odwodnienia wykopów (montaż i demontaż) - wąż parciany strażacki Dn 80mm z odprowadzeniem wody do odbiornika.
uw=
nu=19
ob=2
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż
wo=2	1	2.0	


[RMS 4]
nz=12.5
np=0
il=25
wa=0

[RMS 26]
nz=50
np=0
il=100
wa=0

[RMS 20]
nz=0.045
np=0
il=0.09
wa=0

[RMS 59]
nz=0.03
np=1
il=0.06
wa=0

[RMS 65]
nz=0.99
np=1
il=1.98
wa=0

[ELEMENT 1]
id=24
na=Roboty demontażowe sieć

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	N008-0222-03-00	N008	0222-03	00	1
na=Demontaż rurociągu kanalizacyjnego w wykopie, DN#250#mm wraz z rozbiórką elementów konstrukcji betonowych, wywiezieniem gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem, dodatkiem do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji. Odległość wywozu na następne km określa Oferent. Inwestor nie wskazuje miejsce wywozu. W cenie należy uwzględnić opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko - wg stawki składowania.
uw=
nu=20
ob=12.95
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Sieć DN250 W
wo=12.95	1	12.95	


[RMS 7]
nz=0.4
np=0
il=5.18
wa=0

[RMS 79]
nz=10
np=0
op=R
il=12.95
wa=0

[RMS 75]
nz=1.23
np=1
il=15.9285
wa=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	N008-0222-03-00	N008	0222-03	00	1
na=Demontaż rurociągu kanalizacyjnego w wykopie, DN#350-300#mm wraz z rozbiórką elementów konstrukcji betonowych, wywiezieniem gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem, dodatkiem do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji. Odległość wywozu na następne km określa Oferent. Inwestor nie wskazuje miejsce wywozu. W cenie należy uwzględnić opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko - wg stawki składowania.
uw=
nu=21
ob=252
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Sieć DN315 W
wo=252	1	252.00	


[RMS 7]
nz=0.5
np=0
il=126
wa=0

[RMS 79]
nz=10
np=0
op=R
il=252
wa=0

[RMS 75]
nz=1.23
np=1
il=309.96
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	N008-0222-03-00	N008	0222-03	00	1
na=Demontaż rurociągu kanalizacyjnego w wykopie, DN#450-400#mm wraz z rozbiórką elementów konstrukcji betonowych, wywiezieniem gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem, dodatkiem do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji. Odległość wywozu na następne km określa Oferent. Inwestor nie wskazuje miejsce wywozu. W cenie należy uwzględnić opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko - wg stawki składowania.
uw=
nu=22
ob=476.55
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Sieć DN600 W
wo=476.55	1	476.55	


[RMS 7]
nz=0.6
np=0
il=285.93
wa=0

[RMS 79]
nz=10
np=0
op=R
il=476.55
wa=0

[RMS 75]
nz=1.23
np=1
il=586.1565
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	4 1413-1	4 14	3-1		1
na=Demontaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych, DN#1200#mm wraz z rozbiórką elementów konstrukcji betonowych, wywiezieniem gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem, dodatkiem do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji. Odległość wywozu na następne km określa Oferent. Inwestor nie wskazuje miejsce wywozu. W cenie należy uwzględnić opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko - wg stawki składowania.
uw=
nu=23
ob=11
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Studnia DN1200
wo=11	1	11.0	


[RMS 5]
nz=3
np=0
il=33
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=11
wa=0

[RMS 57]
nz=1
np=1
il=11
wa=0

[RMS 64]
nz=1
np=1
il=11
wa=0

[RMS 69]
nz=6.8
np=1
il=74.8
wa=0

[RMS 78]
nz=3.4
np=1
il=37.4
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	4 1413-1	4 14	3-1		1
na=Demontaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych, DN#1000#mm wraz z rozbiórką elementów konstrukcji betonowych, wywiezieniem gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem, dodatkiem do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji. Odległość wywozu na następne km określa Oferent. Inwestor nie wskazuje miejsce wywozu. W cenie należy uwzględnić opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko - wg stawki składowania.
uw=
nu=24
ob=4
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Studnia DN1000
wo=4	1	4.0	


[RMS 5]
nz=2.3
np=0
il=9.2
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 57]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 64]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 69]
nz=6.8
np=1
il=27.2
wa=0

[RMS 78]
nz=3.4
np=1
il=13.6
wa=0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR	4 1413-1	4 14	3-1		1
na=Demontaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych, DN#425#mm wraz z rozbiórką elementów konstrukcji betonowych, wywiezieniem gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem, dodatkiem do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji. Odległość wywozu na następne km określa Oferent. Inwestor nie wskazuje miejsce wywozu. W cenie należy uwzględnić opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko - wg stawki składowania.
uw=
nu=25
ob=1
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Studnia DN425
wo=1	1	1.0	


[RMS 5]
nz=2
np=0
il=2
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 57]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 64]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 69]
nz=6.8
np=1
il=6.8
wa=0

[RMS 78]
nz=3.4
np=1
il=3.4
wa=0

[ELEMENT 1]
id=31
na=Roboty demontażowe przyłącza

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	N008-0222-03-00	N008	0222-03	00	1
na=Demontaż rurociągu kanalizacyjnego w wykopie, DN#200#mm wraz z rozbiórką elementów konstrukcji betonowych, wywiezieniem gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem, dodatkiem do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji. Odległość wywozu na następne km określa Oferent. Inwestor nie wskazuje miejsce wywozu. W cenie należy uwzględnić opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko - wg stawki składowania.
uw=
nu=26
ob=317.2
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Przyłącze DN200 W
wo=317.2	1	317.20	


[RMS 7]
nz=0.36
np=0
il=114.192
wa=0

[RMS 79]
nz=10
np=0
op=R
il=317.2
wa=0

[RMS 75]
nz=1.23
np=1
il=390.156
wa=0

[ELEMENT 1]
id=33
na=Roboty montażowe sieć

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	N004-1308-04-10	N004	1308-04	10	1
na=Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk/rury łącznie z uszczelką/ o średnicy zewnętrznej DN#250#mm, lite, SDR34 SN8
uw=
nu=27
ob=12.5
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Sieć DN250 W
wo=12.5	1	12.50	


[RMS 7]
nz=1.1136
np=0
il=13.92
wa=0

[RMS 43]
nz=1.02
np=1
il=12.75
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=12.5
wa=0

[RMS 73]
nz=0.0228
np=1
il=0.285
wa=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	N004-1308-05-10	N004	1308-05	10	1
na=Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk/rury łącznie z uszczelką/ o średnicy zewnętrznej DN#315#mm, lite, SDR34 SN8 
uw=
nu=28
ob=252
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Sieć DN315 W
wo=252	1	252.00	


[RMS 7]
nz=1.3163
np=0
il=331.7076
wa=0

[RMS 44]
nz=1.02
np=1
il=257.04
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=252
wa=0

[RMS 73]
nz=0.0249
np=1
il=6.2748
wa=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	N004-1312-05-11	N004	1312-05	11	1
na=Kanały z rur GRP PN1 DN#600#mm SN10 łączonych na wcisk w wykopie umocnionym 
uw=
nu=29
ob=476.15
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Sieć DN600 W
wo=476.15	1	476.15	


[RMS 7]
nz=2
np=0
il=952.3
wa=0

[RMS 41]
nz=1.02
np=1
il=485.673
wa=0

[RMS 51]
nz=0.42
np=1
il=199.983
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=476.15
wa=0

[RMS 70]
nz=0.5488
np=1
il=261.31112
wa=0

[RMS 74]
nz=0.0802
np=1
il=38.18723
wa=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNNR	N004-1415-01-00	N004	1415-01	00	1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z kinetą o DN#1200#mm w gotowym wykopie o głębokości 3,0/3,2#m z włazem ciężkim D400 - montaż kompletnej studni z prefabrykowaną kinetą stanowiącą monolityczną konstrukcję z dennicą i osadzonymi przejściami szczelnymi, z zabezpieczeniem przed przesunięciem, studnia zwieńczona pokrywą studzienną oraz żelbetową płytą naprawczą z włazem żeliwnym D400 z wypełnieniem betonowym, S2, S3.
uw=
nu=30
ob=2
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Studnie DN1200 W
wo=2	1	2	


[RMS 7]
nz=23.8
np=0
il=47.6
wa=0

[RMS 35]
nz=0.26
np=1
il=0.52
wa=0

[RMS 37]
nz=0.644
np=1
il=1.288
wa=0

[RMS 39]
nz=0.41
np=1
il=0.82
wa=0

[RMS 40]
nz=7
np=1
il=14
wa=0

[RMS 50]
nz=8
np=1
il=16
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 71]
nz=6.99
np=1
il=13.98
wa=0

[RMS 74]
nz=5.37
np=1
il=10.74
wa=0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNNR	N004-1415-01-00	N004	1415-01	00	1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z kinetą o DN#1200#mm w gotowym wykopie o głębokości 2,5/3,0#m z włazem ciężkim D400 - montaż kompletnej studni z prefabrykowaną kinetą stanowiącą monolityczną konstrukcję z dennicą i osadzonymi przejściami szczelnymi, z zabezpieczeniem przed przesunięciem, studnia zwieńczona pokrywą studzienną oraz żelbetową płytą naprawczą z włazem żeliwnym D400 z wypełnieniem betonowym, S4, S10.
uw=
nu=31
ob=2
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Studnie DN1200 W
wo=2	1	2.0	


[RMS 7]
nz=23.8
np=0
il=47.6
wa=0

[RMS 35]
nz=0.26
np=1
il=0.52
wa=0

[RMS 37]
nz=0.644
np=1
il=1.288
wa=0

[RMS 39]
nz=0.41
np=1
il=0.82
wa=0

[RMS 40]
nz=6
np=1
il=12
wa=0

[RMS 50]
nz=8
np=1
il=16
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 71]
nz=6.99
np=1
il=13.98
wa=0

[RMS 74]
nz=5.37
np=1
il=10.74
wa=0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNNR	N004-1415-01-00	N004	1415-01	00	1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z kinetą o DN#1200#mm w gotowym wykopie o głębokości 2,0/2,5#m z włazem ciężkim D400 - montaż kompletnej studni z prefabrykowaną kinetą stanowiącą monolityczną konstrukcję z dennicą i osadzonymi przejściami szczelnymi, z zabezpieczeniem przed przesunięciem, studnia zwieńczona pokrywą studzienną oraz żelbetową płytą naprawczą z włazem żeliwnym D400 z wypełnieniem betonowym, S5, S6, S7, S8, S9, S11.
uw=
nu=32
ob=6
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Studnie DN1200 W
wo=6	1	6.0	


[RMS 7]
nz=23.8
np=0
il=142.8
wa=0

[RMS 35]
nz=0.26
np=1
il=1.56
wa=0

[RMS 37]
nz=0.644
np=1
il=3.864
wa=0

[RMS 39]
nz=0.41
np=1
il=2.46
wa=0

[RMS 40]
nz=5
np=1
il=30
wa=0

[RMS 50]
nz=7
np=1
il=42
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[RMS 71]
nz=6.99
np=1
il=41.94
wa=0

[RMS 74]
nz=5.37
np=1
il=32.22
wa=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	4 1413-1	4 14	3-1		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z kinetą o DN#1000#mm w gotowym wykopie o głębokości 2,5/3,0#m z włazem ciężkim D400 - montaż kompletnej studni z prefabrykowaną kinetą stanowiącą monolityczną konstrukcję z dennicą i osadzonymi przejściami szczelnymi, z zabezpieczeniem przed przesunięciem, studnia zwieńczona pokrywą studzienną oraz żelbetową płytą naprawczą z włazem żeliwnym D400 z wypełnieniem betonowym, S13, S15, S16.
uw=
nu=33
ob=3
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Studnie DN1000 W
wo=3	1	3.0	


[RMS 4]
nz=21.3
np=0
il=63.9
wa=0

[RMS 13]
nz=6
np=1
il=18
wa=0

[RMS 18]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 19]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 28]
nz=8
np=1
il=24
wa=0

[RMS 30]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 24]
nz=6.84
np=1
il=20.52
wa=0

[RMS 25]
nz=3.73
np=1
il=11.19
wa=0

[RMS 14]
nz=0.23
np=1
il=0.69
wa=0

[RMS 15]
nz=0.47
np=1
il=1.41
wa=0

[RMS 31]
nz=0.05
np=1
il=0.15
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 58]
nz=2.35
np=1
il=7.05
wa=0

[RMS 62]
nz=3.04
np=1
il=9.12
wa=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	4 1413-1	4 14	3-1		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z kinetą o DN#1000#mm w gotowym wykopie o głębokości 2,0/2,5#m z włazem ciężkim D400 - montaż kompletnej studni z prefabrykowaną kinetą stanowiącą monolityczną konstrukcję z dennicą i osadzonymi przejściami szczelnymi, z zabezpieczeniem przed przesunięciem, studnia zwieńczona pokrywą studzienną oraz żelbetową płytą naprawczą z włazem żeliwnym D400 z wypełnieniem betonowym, S18
uw=
nu=34
ob=1
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Studnie DN1000 W
wo=1	1	1.0	


[RMS 4]
nz=21.3
np=0
il=21.3
wa=0

[RMS 13]
nz=5
np=1
il=5
wa=0

[RMS 18]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 19]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 28]
nz=7
np=1
il=7
wa=0

[RMS 30]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 24]
nz=6.84
np=1
il=6.84
wa=0

[RMS 25]
nz=3.73
np=1
il=3.73
wa=0

[RMS 14]
nz=0.23
np=1
il=0.23
wa=0

[RMS 15]
nz=0.47
np=1
il=0.47
wa=0

[RMS 31]
nz=0.05
np=1
il=0.05
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 58]
nz=2.35
np=1
il=2.35
wa=0

[RMS 62]
nz=3.04
np=1
il=3.04
wa=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	N004-1417-02-01	N004	1417-02	01	1
na=Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN#425#mm, zamknięcie rurą teleskopową, dno PVC na przyłączu w gotowym wykopie o głębokości do 2,0#m
uw=
nu=35
ob=1
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Studnie DN425 W
wo=1	1	1.0	


[RMS 7]
nz=2.42
np=0
il=2.42
wa=0

[RMS 34]
nz=0.2
np=1
il=0.2
wa=0

[RMS 45]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 46]
nz=2.05
np=1
il=2.05
wa=0

[RMS 47]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 48]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 49]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 73]
nz=0.07
np=1
il=0.07
wa=0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	4 1322-3	4 13	2-3		1
na=Zasuwa burzowa w studzience DN#425#mm
uw=
nu=36
ob=1
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Zasuwa burzowa
wo=1	1	1.0	


[RMS 5]
nz=0.34
np=0
il=0.34
wa=0

[RMS 32]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 56]
nz=0.09
np=1
il=0.09
wa=0

[POZYCJA]
id=57
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0422-02-00	 218	0422-02	00	1
na=Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315 mm, nasuwka dwukielichowa, połączenie projektowanego odcinka z istniejącym (przepięcie)
uw= Wyszczególnienie robót:  1. Opuszczenie kształtki do wykopu.  2. Ułożenie kształtki w rurociągu z dopasowaniem do potrzebnych długości.  3. Wykonanie dołka montażowego.  4. Połączenie kształtki z przewodem w złączu kielichowym.
nu=37
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 3]
nz=0.313
np=0
il=0.939
wa=0

[RMS 42]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 80]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 72]
nz=0.085
np=1
il=0.255
wa=0

[POZYCJA]
id=61
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0422-02-00	 218	0422-02	00	1
na=Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 250 mm, nasuwka dwukielichowa, połączenie projektowanego odcinka z istniejącym (przepięcie)
uw= Wyszczególnienie robót:  1. Opuszczenie kształtki do wykopu.  2. Ułożenie kształtki w rurociągu z dopasowaniem do potrzebnych długości.  3. Wykonanie dołka montażowego.  4. Połączenie kształtki z przewodem w złączu kielichowym.
nu=38
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 3]
nz=0.313
np=0
il=0.313
wa=0

[RMS 42]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 80]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 72]
nz=0.085
np=1
il=0.085
wa=0

[POZYCJA]
id=60
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0422-02-00	 218	0422-02	00	1
na=Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm, nasuwka dwukielichowa, połączenie projektowanego odcinka z istniejącym (przepięcie)
uw= Wyszczególnienie robót:  1. Opuszczenie kształtki do wykopu.  2. Ułożenie kształtki w rurociągu z dopasowaniem do potrzebnych długości.  3. Wykonanie dołka montażowego.  4. Połączenie kształtki z przewodem w złączu kielichowym.
nu=39
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 3]
nz=0.313
np=0
il=0.313
wa=0

[RMS 42]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 80]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 72]
nz=0.085
np=1
il=0.085
wa=0

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNNR	4 1322-3	4 13	2-3		1
na=Złączka prosta do rur PCV DN#200#mm
uw=
nu=40
ob=51
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Złączka prosta PVC
wo=51	1	51.0	


[RMS 5]
nz=0.34
np=0
il=17.34
wa=0

[RMS 33]
nz=1
np=1
il=51
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=51
wa=0

[RMS 56]
nz=0.09
np=1
il=4.59
wa=0

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	4 1322-3	4 13	2-3		1
na=Przyłącze siodłowe DN#315/200#mm
uw=
nu=41
ob=12
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Przyłącze siodłowe DN315/200
wo=12	1	12.0	


[RMS 5]
nz=0.34
np=0
il=4.08
wa=0

[RMS 22]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=12
wa=0

[RMS 56]
nz=0.09
np=1
il=1.08
wa=0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	4 1322-3	4 13	2-3		1
na=Przyłącze siodłowe DN#600/200#mm
uw=
nu=42
ob=39
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Przyłącze siodłowe DN600/200
wo=39	1	39.0	


[RMS 5]
nz=0.34
np=0
il=13.26
wa=0

[RMS 23]
nz=1
np=1
il=39
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=39
wa=0

[RMS 56]
nz=0.09
np=1
il=3.51
wa=0

[POZYCJA]
id=47
na=Włączenie w istniejącą studnię, wykonanie odwiertu DN#600-200#mm w kinecie studni
uw=
nu=43
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Włączenie w istn stud
wo=1	1	1.0	


[RMS 5]
nz=10
np=0
il=10
wa=0

[RMS 60]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=48
na=Wykonanie przejść szczelnych dla studni
uw=
nu=44
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Przejśie szczelne
wo=1	1	1.0	

[POZYCJA]
id=63
pd=	lkulacja	własna 0 0000-0	włas	a 0 000	-0	1
na=Wykonanie pakera 0,5 m na średnicy rurociągu DN 315
uw=
nu=45
ob=1
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=1	1	1	

[POZYCJA]
id=64
pd=	lkulacja	własna 0 0000-0	włas	a 0 000	-0	1
na=Wykonanie pakera 0,5 m na średnicy rurociągu DN 250 
uw=
nu=46
ob=1
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=1	1	1	

[ELEMENT 1]
id=49
na=Roboty montażowe przyłącza

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	4 1308-3	4 13	8-3		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk/ rury łącznie z uszczelką/ o średnicy zewnętrznej Fi#200#mm SDR34 SN8 
uw=
nu=47
ob=278.7
jm=metr	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Przyłącza Fi200
wo=278.7	1	278.70	


[RMS 4]
nz=0.5
np=0
il=139.35
wa=0

[RMS 27]
nz=1.02
np=1
il=284.274
wa=0

[RMS 79]
nz=2.5
np=0
op=M
il=278.7
wa=0

[RMS 58]
nz=0.0104
np=1
il=2.89848
wa=0

[ELEMENT 1]
id=51
na=Roboty dodatkowe montażowe

[POZYCJA]
id=52
na=Pompowanie ścieków w przypadku dużego napływu
uw=
nu=48
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Pompowanie ścieków
wo=1	1	1.0	

[POZYCJA]
id=53
na=Wprowadzenie oznakowania tymczasowego wg projektu COR
uw=
nu=49
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Oznakowanie budowy
wo=1	1	1.0	
