**Załącznik 1h**

**Zestaw 2 szaf termostatycznych**

- obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową, wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301), z drzwiami pełnymi i wymuszonym obiegiem powietrza,

-pojemność komory min. 150 l,

-zakres temperatury od +3°C do +40°C,

-regulacja temperatury co 0,1°C, 4,3",

- dotykowy, kolorowy wyświetlacz graficzny

-zabezpieczenie kl. 2.0,

- min. 3 półki druciane ze stali INOX,

-regulowane położenie prowadnic,

-otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=30 mm,

-pamięć wyników pomiarowych,

- zamknięcie na klucz,

- sygnalizacja otwartych drzwi,

-oświetlenie wewnętrzne LED,

- gwarancja minimum24 miesiące

-wewnętrzne gniazdko elektryczne z uziemieniem, typ E, IP 54

|  |  |
| --- | --- |
| **wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/** | nie mniej niż |
| szerokość | 610 |
| wysokość | 900 |
| głębokość | 650 |
| **wymiary komory [mm]** nie mniej niż |  |
|  |  |
| szerokość | 520 |
| wysokość | 660 |
| głębokość | 480 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Proszę uzupełnić** |
|  | **Nazwa/typ/ model oferowanego produktu**  *(proszę rozpisać zgodnie ze sprzętem, urządzeniami)* |  |
|  | **Producent, rok produkcji**  *(proszę rozpisać zgodnie ze sprzętem, urządzeniami)* |  |
|  | **Parametry oferowane**  *(Proszę opisać lub wskazać poprzez zaznaczenie tak/nie)* |  |