**Załacznik 1o**

**Miernik temperatury i wilgotności**

Pomiar temperatury:

Co najmniej w zakresie -10 °C ... 60 °C ± 1 °C @ 0.1 °C,

Co najmniej w zakresie -14 °F ... 140 °F ± 2 °F @ 0.2 °F

Pomiar wilgotności:

0 % ... 100 % RH ± 5 % RH @ 0.1 % RH

***Wybrane cechy:***

-hold - zatrzymanie wskazania miernika;

-zapis wartości MAX / MIN;

-wyświetlacz LCD z podświetleniem;

-automatycznie wyłączanie urządzenia po max.5 min;

-wskaźnik przekroczenia zakresu;

-wskaźnik niskiego poziomu baterii;

-temperatura pracy: co najmniej w zakresie 0 °C do 40 °C

-dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:≤ 90 % (bez kondensacji)

-zasilanie: baterie

Waga: do 0.08 kg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Proszę uzupełnić** |
|  | **Nazwa/typ/ model oferowanego produktu**  *(proszę rozpisać zgodnie ze sprzętem, urządzeniami)* |  |
|  | **Producent, rok produkcji**  *(proszę rozpisać zgodnie ze sprzętem, urządzeniami)* |  |
|  | **Parametry oferowane**  *(Proszę opisać lub wskazać poprzez zaznaczenie tak/nie)* |  |