**Opis wymagań stawianych wykonawcy**

# 1. Montaż trzech szynowych wyciągów spalin z automatycznym systemem

#  wypięcia odciągu .

 2. Urządzenia odprowadzające spaliny musza współpracować z pojazdami

 eksploatowanymi przez OSP Minkowice Oławskie.

 3.W szynowych odciągach spalin wózek powinien pracować na całej długości szyny.

4.. Mocowanie ssawki odciągu do pojazdu powyżej 3,5 tony powinno odbywać się za

 pomocą elektromagnesu.

5. Wentylator uruchomiony automatycznie w momencie uruchomienia

 silnika pojazdu.

6. Wyłączenie wentylatora powinno następować automatycznie , ze zwłoką po

 wyjeździe pojazdu.

7. Węże w odciągach spalin powinne mieć odpowiednią długość z odpornością

 termiczną min 180 0C .

8. Wykonawca w kosztach montażu instalacji musi uwzględnić roboty związane z

 wykuciem otworów dla kanałów wyrzutowych , obrobieniem tych otworów,

 osadzeniem wyrzutni dymów poza garaż remizy .

9. Wszystkie elementy i podzespoły do wykonania zadania należą do zakupu przez

 wykonawcę.

10. Podłączenie szynowych wyciągów spalin do zasilania elektrycznego w remizie

 należy po stronie wykonawcy.