KOMPRESOR LOTNISKOWY ASU GS180 ST3

- SILNIK o normie emisji STAGE III, DEUTZ TCD2015V06 360kW

- Przepływ powietrza – 180 ppm

- MAX ciśnienie – 42psig

- Kompresor – model CD26S

- Wyloty powietrza – 1 konektor

- Rozmiary: 4730 mm x 1970 mm x 2480 mm

Regulacja przepływu powietrza chłodzącego/oleju: Zintegrowany zbiornik oleju i zewnętrzna chłodnica oleju GUINAULT RS686 elektroniczny regulator ciśnienia / przepływu. Praca ze zmienną prędkością 1300-2000 obr.min (bezstopniowo)