Szudziałowo, dnia 07 maja 2025 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Szudziałowo**

**ul. Bankowa 1**

**16-113 Szudziałowo**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej w Szudziałowie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024r. poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

W celu poszerzenia konkurencyjności wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Proponujemy system nawierzchni (tj. mata+ trawa + wypełnienie EPDM), który uzyskał raport z badań na zgodność z FIFA oraz normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości trawy. Proponujemy nawierzchnie europejskiego producenta traw syntetycznych, który posiada status producenta preferowanego przez FIFA. Zaproponowane rozwiązanie posiada zbliżone parametry do wymaganych w postępowaniu. Proponowana trawa w parametrach tj. grubość włókna, dtex, wytrzymałość na wyrywanie i łączenie klejone ma bardzo wysokie parametry. Te parametry świadczą o trwałości nawierzchni oraz zapewniają, że może ona być intensywnie użytkowana. Ma to istotne znaczenie dla boisk typu ORLIK, które są ogólnodostępne. Nawierzchnia nieznacznie różni się w ilości włókien, ale zaznaczmy, że trawy monofilowe powyżej 130.000włókien/m2 uznawane są za gęste. Nadmieniamy, że proponujemy nawierzchnie pod którą należy zastosować podkład prefabrykowany. Takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu trawę o wysokiej jakości oraz zapewni odpowiednie warunki i komfort gry. Trawa posiada standardowe dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni. Podkreślamy również, że najważniejszym dokumentem potwierdzającym jakość oferowanej trawy syntetycznej na boisko piłkarskie jest badanie laboratoryjne wykonane w akredytowanym przez FIFA laboratorium potwierdzające zgodność oferowanego systemu sztucznej trawy z wymaganiami FIFA QUALITY & QUALITY PRO.

Proponowane parametry nawierzchni:

1. Skład włókna- polietylen (PE) 100%
2. Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe proste (100%) wzmocnione rdzeniem stabilizującym
3. Wysokość włókna min. 40mm max. 50mm
4. Grubość każdego włókna min. 350mikronów
5. Dtex min. 26.000
6. Ilość włókien min. 135.000/m2
7. Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą min. 100N
8. Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu  min. 120N/100mm
9. Waga włókna min. 1600g/m2
10. Waga całkowita trawy min. 2800g/m2
11. Podkład: lateksowy
12. Wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu w kolorze czarnym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
13. Pod w/w trawę zostanie zamontowany podkład amortyzujący prefabrykowany o grubości min. 10mm

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni składane wraz z ofertą:

1. Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (tj. mata + trawa+ wypełnienie EPDM) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro potwierdzający spełnienie parametrów oferowanej nawierzchni;
2. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata  + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013
3. Karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej
4. Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu EPDM
5. Aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA PREFFERED PRODUCER (FPP)
6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;
7. Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)
8. Raport z badań testu Lisport na min. 100.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”.

Dla badań dotyczących włókna oferowanej trawy dopuszcza się badania dla innego modelu trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna co oferowana nawierzchnia

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o w/w parametrach i dokumentach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza nawierzchnię o proponowanych parametrach. Ponadto Zamawiający informuje, że nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z § 6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty wraz ze zgłoszeniem odbioru końcowego.

 Wójt

 Renata Czaban-Tarasewicz