Dostawa i montaż płyty do wstępnej kontroli zbieżności kół UNO-2A wraz usługą szkolenia obsługi.

Płyta powinna być kompatybilna z oprogramowaniem linii diagnostycznej UNILINE QUANTUM 2000 dla pojazdów o DMC do 3,5t.

Maksymalny nacisk na oś badanego pojazdu: 2T

Zakres pomiaru: +/- 9mm

Moc znamionowa: 60W

Napięcie znamionowe 230V

Dostawa urządzenia i usługi montażu oraz szklenie obsługi mają być realizowane w obiekcie wojskowym w Inowrocławiu ul. Dworcowa 56