Manometr w zakresie 0-250 BAR kl.2,5

Ciśnieniomierz do pomiarów ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na obojętny na stopy miedzi. Stosowany do: pomiarów wzorcowych, wzorcowania urządzeń ciśnieniowych, prób szczelności instalacji gazowych. Konstrukcja wg normy EN837-1:200. Posiadający deklarację zgodności w zakresie dyrektywy 2010/35/UE dotyczących urządzeń ciśnieniowych

Dane techniczne:

-średnica zewnętrzna: 63mm;

-przyłącze: dolne gwint M12x1,5;

-podziałka co 10 BAR;

-stopień ochrony obudowy: min IP50