**Nazwa i adres siedziby Wykonawcy:**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 1, stanowiący jednocześnie SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| **OŚRODEK INFORMATYKI** |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość[szt.] | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto w PLN |
| 1  | **Biurko prostokątne** o wymiarach: 1600 x 800 mm, wys. 748 mm Biurko budowa:Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarnyBelki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontażMiędzy blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mmDo każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mmMożliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanieBiurko posiada uchylny kanał kablowyKolorystyka: płyta meblowa -kolor typu dąb złoty, sosna polarna do wyboru z wzornika producenta . Metalowe mosty – do wyboru kolor **czarny**, biały, szary oraz alu. **Panel dolny biurka**: wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty.Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1600 mmWysokość panelu: 370 mmPanel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka.Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie.Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurkaKolorystyka: płyta meblowa - typu dąb złoty, sosna polarna do wyboru z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor srebrny, czarny, biały, szary oraz alu. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | **Dostawka do biurka**Dostawka prostokątna szer.800, gł.600, wys.740Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor czarny. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łącznikówKolor blatu: typu dąb złoty, sosna polarna, do wyboru z wzornika producenta. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | **Kontener mobilny**Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.Szuflady na prowadnicach rolkowych Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.Kolorystyka: płyta meblowa kolor typu dąb złoty, sosna polarna - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | **Stolik**Wysokość całkowita: 740 mm, Szerokość 600 mmGłębokość całkowita: 600 mmBudowa:Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.Podstawa malowana proszkowo.Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.Kolorystyka: płyta meblowa kolor typu dąb złoty, sosna polarna do wyboru z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo kolor czarny do wyboru z wzornika producenta | 1 |  |  |  |  |
| 5 | **Szafka pod parapetem**Zabudowa meblowa z drzwiami o wymiarach W74xS110xG30cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Całość wykonany z płyty wiórowej melaminowanej drewnopodobnej o gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Szafka zamknięta drzwiami przesuwnymi. Uchwyt w kolorze czarnym. Zamek meblowy - we wszystkich szafach. Dwa klucze do każdego zamka. Kolorystyka typu dąb złoty, sosna polarna do wyboru z palety wykonawcy. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | **Szafa**Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1469 mm,Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x3 półka.Pionowy podział szafyMożliwość ustawienia 4 rzędów segregatorów.Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.W jednej z części szafy możliwość zamontowania drążka wysuwanego na ubrania.Kolorystyka: płyta meblowa - kolor typu dąb złoty, sosna polarna do wyboru z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru z wzornika wykonawcy w tym kolor czarny Dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki,Możliwość wymiany samej wkładki zamka, | 2 |  |  |  |  |
| 7 | **Nadstawka**Nadstawka z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 722 mm,Budowa: Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm.Plecy z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.Pionowy podział nadstawkiPółki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka posiada 1 półkę ,w każdej z 2 przestrzeni nadstawki.Każda przestrzeń umożliwia ustawienie 2 rzędów segregatorów.Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach.Kolorystyka: płyta meblowa - kolor typu dąb złoty, sosna polarna do wyboru z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – kolor czarny, do wyboru kolory z wzornika producenta. Dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki,Możliwość wymiany samej wkładki zamka, | 2 |  |  |  |  |
| 8 | **Blenda**Odbojnica 100x40 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Kolorystyka: płyta meblowa kolor typu dąb złoty, sosna polarna - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka kolor typu dąb złoty, sosna polarna, do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy | 2 |  |  |  |  |
| 9 | **Krzesło** konferencyjne Krzesło o metalowej ramie malowanej proszkowo na kolor aluminium lub czarny z wyprofilowanym miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Nogi tylnie i przednie wykonane z owalnego profilu stalowego 25x1,5. Kolor - odcień zieleni do wyboru z palety wykonawcy.Wymiary: Krzesło powinno dać się składować w stos minimum 4 szt. | 6 |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |
| Wykonawca oświadcza, że oferuje meble zgodne z powyższymi wymaganiami Zamawiającego a także, że posiada stosowne dokumenty (certyfikaty, atesty) potwierdzające, iż oferowane meble posiadają/spełniają/zapewniają odpowiednio:Ad. 3 - Certyfikat EN 14073-2, Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)Ad. 6 - Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;Atest higieniczny na cały mebel.Ad. 7 - Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;Atest higieniczny na cały mebel.Ad. 9 - Atest wytrzymałościowy – wynik pozytywny.Certyfikat sprawdzonego bezpieczeństwa GS.Materiał tapicerski : Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala, Skład – 100 % Poliester Gramatura min. 300 g/m2Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 |

Dokument składa się w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.