**Załącznik nr 1 ,,a” do SWZ\_**

Wykaz asortymentowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) część 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Część IV: WYPOSAŻENIE SERWISOWE DO RADIOTELEFONÓW, TELEFONÓW SATELIATRNYCH, SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ SYSTEMÓW ALARMOWYCH - materiały** | | |
| 1 | Separator szybek wyświetlaczy | Charakterystyka produktu:   * urządzenie do **oddzielania szybek telefonów** czy tabletów wyświetlacza od ramki, nie ma znaczenia czy szybka jest pęknięta czy jest w całości. Separator poradzi sobie również **z odseparowaniem tylnej klapki obudowy** od ramki telefonu. Separator działa na zasadzie podgrzewania: podgrzewa obie strony urządzenia by w sposób kontrolowany i bezpieczny oddzielić uszkodzona szybkę od ramki obudowy. * niezależna regulacja temperatury górnej i dolnej strefy, * 2 strefy ssące, podgrzewane, * uchwyt unieruchamiający wyświetlacz - regulowany, * zawory wyrównujące ciśnienie z zewnętrznym dla obu stref. * maksymalny wymiar obsługiwanych wyświetlaczy: min. 165x90mm (7,4") * zakres temperatury: 0-120C * moc: min. 600W |
| 2 | Tester Gaz testowy do czujek dymu 220ml | Charakterystyka produktu:   * Testowanie odbywa się przy użyciu aerozolu przeznaczonej do bezpiecznej symulacji cząsteczek dymu. * Waga min. 133 * Całkowity czas pracy min. 75s * Czas dozowania 1-2sek * Wydajność min. 35 testów * Objętość min. 220ml * Certyfikat i dopuszczenia MPA Dresden BSI-BS 6265:2002 |