**Załącznik nr 1 ,,a” do SWZ\_**

Wykaz asortymentowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) część 4

|  |
| --- |
| **Część IV: WYPOSAŻENIE SERWISOWE DO RADIOTELEFONÓW, TELEFONÓW SATELIATRNYCH, SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ SYSTEMÓW ALARMOWYCH - materiały** |
| 1 | Separator szybek wyświetlaczy  | Charakterystyka produktu:* urządzenie do **oddzielania szybek telefonów** czy tabletów wyświetlacza od ramki, nie ma znaczenia czy szybka jest pęknięta czy jest w całości. Separator poradzi sobie również **z odseparowaniem tylnej klapki obudowy** od ramki telefonu. Separator działa na zasadzie podgrzewania: podgrzewa obie strony urządzenia by w sposób kontrolowany i bezpieczny oddzielić uszkodzona szybkę od ramki obudowy.
* niezależna regulacja temperatury górnej i dolnej strefy,
* 2 strefy ssące, podgrzewane,
* uchwyt unieruchamiający wyświetlacz - regulowany,
* zawory wyrównujące ciśnienie z zewnętrznym dla obu stref.
* maksymalny wymiar obsługiwanych wyświetlaczy: min. 165x90mm (7,4")
* zakres temperatury: 0-120C
* moc: min. 600W
 |
| 2 | Tester Gaz testowy do czujek dymu 220ml | Charakterystyka produktu: * Testowanie odbywa się przy użyciu aerozolu przeznaczonej do bezpiecznej symulacji cząsteczek dymu.
* Waga min. 133
* Całkowity czas pracy min. 75s
* Czas dozowania 1-2sek
* Wydajność min. 35 testów
* Objętość min. 220ml
* Certyfikat i dopuszczenia MPA Dresden BSI-BS 6265:2002
 |