**D/09/2025 Załącznik nr 1.5**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY**

**Część nr 5, pn.: Zakup mebli do archiwum Wydziału Sztuki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne mebli wymagane przez Zamawiającego)** | **Opis oferowanych mebli (parametry techniczne mebli zaoferowanych przez Wykonawcę)** |
| **1** | **Szafa na rysunki i grafiki mieszcząca format A0, 5-szufladowa - 1 szt.**  Nazwa zaoferowanego modelu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy wypełnić)  Producent \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy wypełnić)  Typ / model \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy wypełnić)  Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | - wymiary szafy:  wysokość mieszcząca się w przedziale: ~~425 – 476 mm~~ 425 – 562 mm  szerokość mieszcząca się w przedziale: 1315 - 1338 mm  głębokość mieszcząca się w przedziale 895 - 1005 mm  − konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej  − szuflady - na prowadnicach teleskopowych o nośności  minimum 40 kg, zabezpieczone przed wypadaniem  − zamek: centralny, kluczowy  − malowanie: proszkowe, antykorozyjna powłoka  − wyposażenie:  • 5 szuflad o wymiarach wewnętrznych:  wysokość mieszcząca się w przedziale: ~~45 – 60 mm~~ 45 – 65 mm  szerokość mieszcząca się w przedziale: 1235 - 1300 mm  głębokość mieszcząca się w przedziale: 895 - 900 mm  - szuflada mieści format A0  - szafa ma stanowić nadstawę do opisanej w pkt. 2 szafy 10-szufladowej  w związku z czym ma do niej pasować  − kolor frontów: popielaty RAL 7035 (Wnioskodawca posiada już meble w tym kolorze w związku z czym zależy mu na spójności kolorystycznej)  − kolor konstrukcji/korpusu: popielaty RAL 7035 (Wnioskodawca posiada już meble w tym kolorze w związku z czym zależy mu na spójności kolorystycznej)  − szafa jest gotowa do użytku i nie wymaga samodzielnego montażu. |  |
| **2** | **Szafa na rysunki i grafiki mieszcząca format A0, 10 – szufladowa – 1 szt.**  Nazwa zaoferowanego modelu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy wypełnić)  Producent \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy wypełnić)  Typ / model \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy wypełnić)  Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | - wymiary szafy:  wysokość mieszcząca się w przedziale: ~~745 - 866 mm~~ 745 - 913 mm  szerokość mieszcząca się w przedziale: 1315 - 1338 mm  głębokość mieszcząca się w przedziale: 895 - 1005 mm  − konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej  - możliwość piętrowania tj. zamontowania nadstawki - szafa ma stanowić podstawę do opisanej w pkt. 1 szafy 5 - szufladowej w związku  z czym ma do niej pasować  − szuflady: na prowadnicach teleskopowych o nośności  minimum 40 kg, zabezpieczone przed wypadaniem  - zamek: centralny, kluczowy  − malowanie – proszkowe, antykorozyjna powłoka  − wyposażenie:  • 10 szuflad o wymiarach wewnętrznych:  wysokość mieszcząca się w przedziale: ~~45 – 60 mm~~ 45 – 65 mm  szerokość mieszcząca się w przedziale: 1235-1300 mm  głębokość mieszcząca się w przedziale: 895 - 900 mm  • szuflada mieści format A0  − kolor frontów: popielaty RAL 7035 (Wnioskodawca posiada już meble w tym kolorze w związku z czym zależy mu na spójności kolorystycznej)  − kolor konstrukcji/korpusu: popielaty RAL 7035 (Wnioskodawca posiada już meble w tym kolorze w związku z czym zależy mu na spójności kolorystycznej)  − szafa jest gotowa do użytku i nie wymaga samodzielnego montażu |  |
| **3** | **Regał ocynkowany na rysunki i grafiki, minimum 5 półek – 4 szt.**  Nazwa zaoferowanego modelu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy wypełnić)  Producent \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy wypełnić)  Typ / model \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy wypełnić)  Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | - wymiary: wysokość regału 2500 mm, szerokość regału 1500 mm (Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu: szerokość regału 1500 mm, poprzez zaoferowanie 2 regałów o szerokości 750mm),  głębokość regału mieszcząca się w przedziale 750 – 810 mm  − rozmiary półki: głębokość mieszcząca się w przedziale 750 – 800 mm  x szerokość 1500 mm  − ilość półek - minimum 5  − możliwość przestawienia półki w otworach montażowych co: mieszcząca się w przedziale 25 – 33 mm  - regał dostarczony w częściach do samodzielnego montażu  − możliwość zarówno ustawienia regału w wersji wolnostojącej jak  i łączenia w szereg  − nośność półki – minimum 100 kg  − nośność regału - minimum 500 kg  − metalowe części regału zrobione z blachy ocynkowanej  − możliwość dostępu co najmniej od stron stanowiących szerokość regału  - możliwość przymocowania regału do ściany  − kolor: cynk |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.)

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy