Opis przedmiotu zamówienia w ramach zadania funduszu sołeckiego sołectwa Luboszyce pn.:

**Doposażenie OSP Luboszyce**

1. **Zamawiający:**

Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

1. **Przedmiot realizacji:**

Zakup i dostawa sprzętu dla jednostki OSP Luboszyce

1. **Miejsce i czas dostawy:**

* Miejsce dostawy: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
* Termin dostawy: poniedziałek: 7.00-17.00, wtorek – czwartek: 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00
  1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia sprzętu i osób do rozładunku i złożenia przedmiotu zamówienia we wskazanym miejscu.
  2. Termin dostawy należy ustalić z Zamawiającym najpóźniej dwa dni robocze przed planowanym terminem dostawy

1. **Odbiór Przedmiotu umowy odbędzie się w dniu jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego protokołem zdawczo – odbiorczym**

**1.** **Hełm strażacki Rosenbauer HEROS-Titan**

* Typ hełmu Typ B/3b-(pełna skorupa)
* Zewnętrzna regulacja rozmiaru
* Zakres rozmiarów: 49-67
* Ergonomiczna, miękka wyściółka z możliwością prania mechanicznego
* Maksymalna ochrona mechaniczna
* Regulacja środka ciężkości
* Minimalna waga ok. 1,3 kg
* Certyfikowany zgodnie z normą EN EN 443:2008 (hełm typu B/3b), EN 16471 – ratownictwa technicznego, EN 16473 – hełmy dla akcji gaśniczych
* ISO 16073: 2011
* Odporność na temperaturę od -40 do 300 °C
* Kolor: żółty
* Ilość: 2 szt.

**2. Okulary/gogle do hełmu HEROS – Titan**

* Przyciemniane
* Najwyższa klasa optyki 1
* Certyfikat zgodny z EN 14458
* Odpowiednie dla osób noszących okulary.
* Ilość: 2 szt.

**3. Naklejki odblaskowe na hełm HEROS-Titan**

* 3M SCOTCHLITE 580
* Kolor: czerwony
* Ilość: 2 szt.

**4. Skórzany podbródek do hełmu HEROS – Titan**

* Ilość: 2 szt.

**5. Sygnalizator bezruchu MSA MotionScout K-T**

* Wodoszczelna obudowa [IP67]
* Alarm optyczny i dźwiękowy
* Klamerka z amortyzowanym zaczepem,
* Wymiary: 100 x 75 x 45 mm;
* Temperatura pracy: -30°C do +60°C;
* Waga: 230 g z bateriami;
* Ochrona obudowy: IP67;
* Poziom dźwięku: Alarm główny - 95 dB z odległości 3 m;
* Alarm wstępny: 2 sygnały/sek., stopniowe zwiększanie głośności;
* Alarm główny: 3 sygnały/sek., maksymalna głośność.
* Ilość: 2 szt.

Bateria

* Ilość i rodzaj ogniw: 2 ogniwa AA LR6;
* Temperatura Pracy: 20°C,TEMP+50°C;
* Zalecane baterie: T4 - Durcell Plus Power MN1500, Duracell Industrial AA LR6, T3 - Varta 4706 Max Tech;
* Czas pracy baterii: > 200 godzin (urządzenie włączone)/10 godzin (pełny alarm);
* Ostrzeżenie temperaturowe: po przekroczeniu temperatury wewnętrznej 80°C;
* Słaba bateria: krótkie ostrzeżenie akustyczne, miganie diody LED statusu na czerwono.

Certyfikacja

* Dyrektywa ATEX 94/9/WE;
* BVS 07 ATEX E154; II 1G Ex ia IIC T3/T4 Ga; I M1 Ex ia I Ma;
* EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2004, EN 50303:2000;
* Dyrektywa EMC 2004/108/WE;
* EN 61 000-6-2:2006, EN 61 000-6-3:2007;
* Dyrektywa IECEx IECEx BVS 08.0020: Ex ia IIC T3/T4 Ga; Ex ia I Ma;
* IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011, IEC 60079-26:2004;
* CE 0158.