**Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

Działając w imieniu ……………………………………………………….w postępowaniu pn. „Dostawa materiałów budowlanych” o nr referencyjnym

 *(nazwa i adres podmiotu)*

D/13/12WOG/2025 składam ofertę na poniższą/e część/ci zamówienia\*:

 **[ ]**  **część 1 – Dostawa materiałów budowlanych**

**[ ]  część 2 – Dostawa papy**

**[ ]  część 2 – Dostawa farb**

za łączną cenę ofertową i w asortymencie zgodnym z poniższym zestawieniem:

*\*zaznaczyć kwadrat przy odpowiedniej części*

**Wartość netto** –cena jednostkowa netto x ilość

**Wartość VAT –** wartość netto x stawka podatku VAT

**Wartość brutto** – wartość netto +wartość VAT

**Część 1 – Dostawa Materiałów Budowlanych/ Zamówienie podstawowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **jm.** | **Nazwa****(producenta/symbol)** | **Ilość** | **Cena** **Jednostkowa netto** | **Wartość netto**  | **Wartość VAT (stawka podatku 23%)** | **Wartość** **brutto**  |
|  | **ZAKRES PODSTAWOWY** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **GŁADŹ SZPACHLOWA 2W1 START +FINISZ OPK. 20** **kg** .Jednorazowa aplikacja 1-3mm,aplikacja mokro na mokro. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji.(Akryl Putz ST10 Start) | Szt. |  | **65** |  |  |  |  |  |
|  | **CEMENT PORTLANDZKI POPIOŁOWY CEM II/B-V 32,5 R OPK. 25 KG** okres przydatności 3 miesiące | szt. |  | **125** |  |  |  |  |  |
|  | **FOLIA MALARSKA GRUBA** **wym. 5x4 gr**. 0,04-0,05 mm | Szt. |  | **350** |  |  |  |  |  |
|  | **KLEJ DO WYKŁADZIN PCV TYPU OSAKRYL 1 KG** okres przydatności 24 miesiące .Jednoskładnikowy klej nie zawierający rozpuszczalników. Zużycie 0,3-1,7 kg/m2.Czas pracy 30-35 min. | szt. |  | **25** |  |  |  |  |  |
|  | **KLEJ MONTAŻOWY SBS 280 ml** , czas pracy 10-15 min, odporność temperaturowa po utwardzeniu od - 20 do + 60 stopni, okres przydatności min. gwarancja producenta.  | szt. |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | **PIANKA MONTAŻOWA Z APLIKATOREM** Genius gun 770 ml ,wydajność ok.45 l/1000 ml pianki, odporność termiczna od -40 do+90 stopni (pianka utwardzona).  | szt. |  | **30** |  |  |  |  |  |
|  | **PIANKA MONTAŻOWA PISTOLETOWA** nisko rozprężna 750 ml ok.60l/1000 ml pianki, odporność termiczna od -40 do+100 stopni (pianka utwardzona).  | szt. |  | **10** |  |  |  |  |  |
|  | **PŁYTA KARTONOWO GIPSOWA** **ZIELONA** o podwyższonej odporności na wilgoć120x260 cm gr 12,5 mm | szt. |  | **70** |  |  |  |  |  |
|  | **PŁYTA KARTONOWO GIPSOWA ZWYKŁA** 120x260 cm gr 12,5 mm | szt. |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | **PIGMENT MIX PIASKOWY** **80 ml** okres przydatności 36 miesięcy | szt. |  | **60** |  |  |  |  |  |
|  | **PIGMENT MIX BRZOSKWINIA 80** **ml** okres przydatności 36 miesięcy | szt. |  | **55** |  |  |  |  |  |
|  | **PIGMENT MIX ŻÓŁCIEŃ 80 ml** okres przydatności 36 miesięcy | szt. |  | **85** |  |  |  |  |  |
|  | **PIGMENT MIX UGIER 80 ml** okres przydatności 36 miesięcy | szt. |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | **PIGMENT MIX CZARNY 80** **ml** okres przydatności 36 miesięcy | szt. |  | **15** |  |  |  |  |  |
|  | **ROZCIEŃCZALNIK FTALOWY 5L okres** przydatności 24 m-ce | szt. |  | **5** |  |  |  |  |  |
|  | **ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY 5L** okres przydatności 24 m-ce | szt. |  | **83** |  |  |  |  |  |
|  | **ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY 0,5L** okres przydatności 24 m-ce | szt. |  | **30** |  |  |  |  |  |
|  | **ROZCIEŃCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY 5L** okres przydatności 24 m-ce | szt. |  | **2** |  |  |  |  |  |
|  | **ROZCIEŃCZALNIK NITRO 5 L** okres przydatności 24 m-ce | szt. |  | **4** |  |  |  |  |  |
|  | **RĘCZNY TYNK GIPSOWY 30 KG** okres przydatności 6 m-cy | szt. |  | **57** |  |  |  |  |  |
|  | **SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 280 ML** , oporność termiczna po utwardzeniu od-40 do +100 stopni, okres gwarancji min. producenta.  | szt. |  | **30** |  |  |  |  |  |
|  | **SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY 280 ML** , oporność termiczna po utwardzeniu od-40 do +100 stopni, okres gwarancji min. producenta.  | szt. |  | **70** |  |  |  |  |  |
|  | **SZYBKO SCHNĄCA EMULSJA GRUNTUJĄCA 5L okres przydatności 12 m-ce ,** średnie zużycie na 1m20,05-0,2 kg | szt. |  | **140** |  |  |  |  |  |
|  | **ŚRODEK KONSERWUJĄCY TYPU WD-40 250 ML** z aplikatorem lub równoważny okres przydatności 24 m-ce. | szt. |  | **40** |  |  |  |  |  |
|  | **TAŚMA OSTRZ. BIAŁO-CZERWONA 75-80 MM X 100MB**  | szt. |  | **30** |  |  |  |  |  |
|  | **TAŚMA OSTRZEGAWCZA SAMOPRZYLEPNA CZARNO-ŻÓŁTA 50MM/33M** | szt. |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | **TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA 30MM X 50 M** | szt. |  | **50** |  |  |  |  |  |
|  | **TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA 38MM X 50 M** | szt. |  | **100** |  |  |  |  |  |
|  | **TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA 48MM X 50 M** | szt. |  | **100** |  |  |  |  |  |
|  | **USZCZELNIACZ 280 ML KOLOR BEZBARWNY** ,odporność temperaturowa ( po utwardzeniu) od-20 do +90 stopni. Okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji | szt. |  | **10** |  |  |  |  |  |
|  | **PAPA W PŁYNIE 7 kg** Powłoka hydroizolacyjna do renowacji i uszczelniania powierzchni.zużycie ok. 0,4-0,8 kg m2 przy jednej warstwie  | szt. |  | **5** |  |  |  |  |  |
|  | **MAASA USZCZELNIAJĄCA WODA STOP 5 kg** grubość warstwy- prace naprawcze 2-5 mmodporność temperaturowa -50+90 C | szt. |  | **2** |  |  |  |  |  |
|  | **USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY CZARNY 280** ml odporność temperaturowa od -50 do +90.  | szt. |  | **10** |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK KRX 8 4,0X45** rozporowy z wkrętem łeb stożkowy  | szt. |  | **300** |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY 10X80 KKX** z wkrętem łeb sześciokątny | szt. |  | **100** |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY 8X55 Z HAKIEM PROSTYM** | szt. |  | **100** |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY 6X40 Z HAKIEM PROSTYM**  | szt. |  | **100** |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK DO PŁYT GIPSOWYCH PARASOLKA 10X50** | szt. |  | **200** |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK SZYBKI MONTAŻ PZ-2 6X60**  | szt. |  | **200** |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK SZYBKI MONTAŻ PZ-2 6X80** | szt. |  | **200** |  |  |  |  |  |
|  | **KOTWA CHEMICZNA 280 ML.** Odporność termiczna od -40 do +80 stopni, wytrzymałość na zginanie 30N/mm2 . Okres przydatności 18 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | **5** |  |  |  |  |  |
|  | **ZAPRAWA MURARSKA 25KG** do elementów ceramicznych, betonowych, silikatowych, do grubych spoin 6-40 mm, wytrzymałość na ściskanie min. 5,0 N/mm2) Okres przydatności 9-12 miesięcy od daty produkcji | szt. |  | **23** |  |  |  |  |  |
|  | **ZAPRAWA TYNKARSKA DO WEWNĄTRZ I ZEWNĄRZ 25 KG**do tynkowania murów z cegieł, betonu komórkowego, pustaków betonowych, wydajność z 25 kg 1,3-1,4 m2 tynku przy grubości 10 mm , gęstość nasypowa ok. 1,6 kg/dm3. Grubość tynku min/max. 6-30 mm .Okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji | szt. |  | **2** |  |  |  |  |  |
|  | **SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA OPK.25 kg**, min/max grubość zaprawy 3 mm/30 mm, czas gotowości zaprawy 2 h, gęstość nasypowa 1,6 kg/dm3 ,możliwość przyklejania płytek po 5 godz. przy grubości 5 mm, średnie zużycie około 15 kg na 1m2, na każe 10 mm grubości. Okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji. | szt. |  | **30** |  |  |  |  |  |
|  | **KLEJ ŻELOWY WYSOKO ELASTYCZNY, ODKSZTAŁCALNY C2TE S1** **opk. 25 kg**. , min/max grubość kleju 2-15 mm, okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | **40** |  |  |  |  |  |
|  | **ZAPRAWA KLEJOWA UELASTCZNIONA TYPU C1TE 25 kg** grubość warstwy 2-10 mm gęstość nasypowa ok. 1,6g/cm3Okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji | szt. |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | **MIESZANKA MINERALNO- ASFALTOWA NA ZIMNO** **25kg** do napraw cząstkowych dróg. Okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji. Atest KOT. Zużycie z 25 kg ok. 1m2 na głębokość 1 cm . | szt. |  | **720** |  |  |  |  |  |
|  | **WKRĘT FARMERSKI 4,8X20 OCYNK**  | szt. |  | **250** |  |  |  |  |  |
|  | **WKRĘT FARMERSKI 4,8X35 OCYNK** | szt. |  | **250** |  |  |  |  |  |
|  | **WEŁNA MINERALNA 50 MM W PŁYCIE 610X1000 MM** do izolacji ścianek działowych i poddaszy . Opakowanie 15 płyt 9,15 m2 | szt. |  | **25** |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |  |

**Część 1 – Dostawa Materiałów Budowlanych/ Zamówienie opcjonalne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **jm.** | **Nazwa****(producenta/symbol** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Wartość VAT (stawka podatku 23%)** | **Wartość** **brutto**  |
|  | **MATERIAŁY BUDOWLANE OPCJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **GŁADŹ SZPACHLOWA 2W1 START +FINISZ OPK. 20** **kg** .Jednorazowa aplikacja 1-3mm,aplikacja mokro na mokro. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji. | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | **CEMENT PORTLANDZKI POPIOŁOWY CEM II/B-V 32,5 R OPK. 25 KG** okres przydatności 3 miesiące | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **FOLIA MALARSKA GRUBA** **wym. 5x4 gr**. 0,04-0,05 mm | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **KLEJ MONTAŻOWY SBS 280 ml** , czas pracy 10-15 min, odporność temperaturowa po utwardzeniu od - 20 do + 60 stopni, okres przydatności min. gwarancja producenta.  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | **PIANKA MONTAŻOWA Z APLIKATOREM** Genius gun 770 ml ,wydajność ok.45 l/1000 ml pianki, odporność termiczna od -40 do+90 stopni (pianka utwardzona).  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | **PIANKA MONTAŻOWA PISTOLETOWA** nisko rozprężna 750 ml ok.60l/1000 ml pianki, odporność termiczna od -40 do+100 stopni (pianka utwardzona).  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | **PŁYTA KARTONOWO GIPSOWA** **ZIELONA** o podwyższonej odporności na wilgoć120x260 cm gr 12,5 mm | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | **PŁYTA KARTONOWO GIPSOWA ZWYKŁA** 120x260 cm gr 12,5 mm | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **ROZCIEŃCZALNIK FTALOWY 5L okres** przydatności 24 m-ce | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY 5L** okres przydatności 24 m-ce | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY 0,5L** okres przydatności 24 m-ce | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **ROZCIEŃCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY 5L** okres przydatności 24 m-ce | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **ROZCIEŃCZALNIK NITRO 5 L** okres przydatności 24 m-ce | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **RĘCZNY TYNK GIPSOWY 30 KG** okres przydatności 6 m-cy | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | **SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 280 ML** , oporność termiczna po utwardzeniu od-40 do +100 stopni, okres gwarancji min. producenta.  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | **SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY 280 ML** , oporność termiczna po utwardzeniu od-40 do +100 stopni, okres gwarancji min. producenta.  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | **SZYBKO SCHNĄCA EMULSJA GRUNTUJĄCA 5L okres przydatności 12 m-ce ,** średnie zużycie na 1m20,05-0,2 kg | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | **ŚRODEK KONSERWUJĄCY TYPU WD-40 250 ML** z aplikatorem lub równoważny okres przydatności 24 m-ce. | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | **TAŚMA OSTRZ. BIAŁO-CZERWONA 75-80 MM X 100MB**  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **TAŚMA OSTRZEGAWCZA SAMOPRZYLEPNA CZARNO-ŻÓŁTA 50MM/33M** | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA 30MM X 50 M** | szt. |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | **TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA 38MM X 50 M** | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA 48MM X 50 M** | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **USZCZELNIACZ 280 ML KOLOR BEZBARWNY** ,odporność temperaturowa ( po utwardzeniu) od-20 do +90 stopni. Okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **PAPA W PŁYNIE 7 kg** Powłoka hydroizolacyjna do renowacji i uszczelniania powierzchni.zużycie ok. 0,4-0,8 kg m2 przy jednej warstwie  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY CZARNY 280** ml odporność temperaturowa od -50 do +90.  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK KRX 8 4,0X45** rozporowy z wkrętem łeb stożkowy  | szt. |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY 10X80 KKX** z wkrętem łeb sześciokątny | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY 8X55 Z HAKIEM PROSTYM** | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY 6X40 Z HAKIEM PROSTYM**  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK DO PŁYT GIPSOWYCH PARASOLKA 10X50** | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK SZYBKI MONTAŻ PZ-2 6X60**  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | **KOŁEK SZYBKI MONTAŻ PZ-2 6X80** | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | **KOTWA CHEMICZNA 280 ML.** Odporność termiczna od -40 do +80 stopni, wytrzymałość na zginanie 30N/mm2 . Okres przydatności 18 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | **ZAPRAWA MURARSKA 25KG** do elementów ceramicznych, betonowych, silikatowych, do grubych spoin 6-40 mm, wytrzymałość na ściskanie min. 5,0 N/mm2) Okres przydatności 9-12 miesięcy od daty produkcji | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | **ZAPRAWA TYNKARSKA DO WEWNĄTRZ I ZEWNĄRZ 25 KG**do tynkowania murów z cegieł, betonu komórkowego, pustaków betonowych, wydajność z 25 kg 1,3-1,4 m2 tynku przy grubości 10 mm , gęstość nasypowa ok. 1,6 kg/dm3. Grubość tynku min/max. 6-30 mm .Okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | **SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA OPK.25 kg**, min/max grubość zaprawy 3 mm/30 mm, czas gotowości zaprawy 2 h, gęstość nasypowa 1,6 kg/dm3 ,możliwość przyklejania płytek po 5 godz. przy grubości 5 mm, średnie zużycie około 15 kg na 1m2, na każe 10 mm grubości. Okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji. | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | **KLEJ ŻELOWY WYSOKO ELASTYCZNY, ODKSZTAŁCALNY C2TE S1** **opk. 25 kg**. , min/max grubość kleju 2-15 mm, okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | **ZAPRAWA KLEJOWA UELASTCZNIONA TYPU C1TE 25 kg** grubość warstwy 2-10 mm gęstość nasypowa ok. 1,6g/cm3Okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | **MIESZANKA MINERALNO- ASFALTOWA NA ZIMNO** **25kg** do napraw cząstkowych dróg. Okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji. Atest KOT. Zużycie z 25 kg ok. 1m2 na głębokość 1 cm . | szt. |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | **WEŁNA MINERALNA 50 MM W PŁYCIE 610X1000 MM** do izolacji ścianek działowych i poddaszy . Opakowanie 15 płyt 9,15 m2 | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |

**Część 2**

**Dostawa papy/ Zamówienie podstawowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** |  | **Nazwa producenta****Symbol** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Wartość VAT (stawka podatku 23%)** | **Wartość brutto** |  |
|  | **Papa zgrzewalna/Zakres podstawowy** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Papa asfaltowa wierzchniego krycia SBS 5,2 mm rolka 5m** **Wymagania:**grubość 5,2 (-0 / +0,4) mmdługość 5 mszerokość 1mgramatura min.250 g/m2gwarancja min.15 lat | m2 |  | **1500** |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |  |

**Dostawa papy/ Zamówienie opcjonalne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** |  | **Nazwa producenta****Symbol** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Wartość VAT (stawka podatku 23%)** | **Wartość brutto** |  |
|  | **Papa zgrzewalna/Zamówienie opcjonalne** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Papa asfaltowa wierzchniego krycia SBS 5,2 mm rolka 5m** **Wymagania:**grubość 5,2 (-0 / +0,4) mmdługość 5 mszerokość 1mgramatura min.250 g/m2gwarancja min.15 lat | m2 |  | **1500** |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |  |

**Część 3**

**Dostawa farb/ Zamówienie podstawowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Jm.** | **Nazwa producenta Symbol** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Wartość VAT (stawka podatku 23 %)** | **Wartość brutto** |  |
|  | **FARBY** **ZAKRES PODSTAWOWY** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA AKRYLOWA DO FASAD BIAŁA** **,MAT** **10L** , wydajność do 8m2/L przy jednokrotnym malowaniu. Atest higieniczny, odporna na szorowanie : klasa 1 wg. PN-EN 13300, spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporna na szorowanie na mokro) okres przydatności 36 m-cy od daty produkcji. Opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego. | szt. |  | **94** |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ BIAŁA, MAT 10L**, wydajność do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu , Atest higieniczny, spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) klasa 3 wg PN-EN-13300.Data ważności 36 miesięcy od daty produkcji. Opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego. | szt. |  | **158** |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ KOLOR, MAT 5 L**, (odcień do uzgodnienia) wydajność do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu , Atest higieniczny, Norma klasa 3 wg PN-en-13300,spełnia wymagania normy PN-c-81914 Rodzaj I (odporna na szorowanie na mokro) ważności 36 miesięcy od daty produkcji. Opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego. | szt. |  | **40** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA BIAŁA 5L**, wygląd powłoki połysk, , wydajność do 18 m²/l przy jednej warstwie, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego ,gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] 1,00-1,20, okres przydatności 36 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | **25** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA CZARNY 5L**, wygląd powłoki połysk, , wydajność do 18 m²/l przy jednej warstwie, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego ,gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] 1,00-1,20, okres przydatności 36 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | **11** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA SZARY JASNY 5L**, wygląd powłoki połysk, , wydajność do 18 m²/l przy jednej warstwie, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego ,gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] 1,00-1,20, okres przydatności 36 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | **23** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA ORZECH JASNY 5L**, wygląd powłoki połysk, , wydajność do 18 m²/l przy jednej warstwie, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego ,gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] 1,00-1,20, okres przydatności 36 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | **7** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA BRĄZ 5L**, wygląd powłoki połysk, , wydajność do 18 m²/l przy jednej warstwie, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego ,gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] 1,00-1,20, okres przydatności 36 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | **11** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA CZARNA WYSOKI POŁYSK** **5L**, wydajność do 12 m2 /l (+/- 10%)przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,94-1,12 g/cm3, okres przydatności 5 lat oddaty produkcji, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego.Atest higieniczny. | szt. |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA BIAŁA WYSOKI POŁYSK** **5L**, wydajność do 12 m2 /l (+/- 10%)przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,94-1,12 g/cm3, okres przydatności 5 lat oddaty produkcji, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego.Atest higieniczny. | szt. |  | **25** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA WYSOKI POŁYSK** **5L**, wydajność do 12 m2 /l (+/- 10%)przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,94-1,12 g/cm3, okres przydatności 5 lat oddaty produkcji, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego.Atest higieniczny.  | szt. |  | **4** |  |  |  |  |  |
|  | **LAKIEROBEJCA** **opk. 750 ml**  ochronno-dekoracyjna . wyd. do 20 m2/L kolor Palisander. Okres przydatności 24 m-cy od daty produkcji.  | szt. |  | **33** |  |  |  |  |  |
|  | **LAKIEROBEJCA** **opk. 750 ml** ochronno-dekoracyjna . wyd. do 20 m2/L kolor Tek .Okres przydatności 24 m-cy od daty produkcji.  | szt. |  | **33** |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA typu HAMMERITE** **op. 700 ml** lub równoważna, biała połysk. Wydajność 8-10m/L . Okres przydatności 60 m-cy od daty produkcji.  | szt. |  | **15** |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA typu HAMMERITE op. 700 ml lub** równoważna, czerowona połysk. Wydajność 8-10m/L . Okres przydatności 60 m-cy od daty produkcji. | szt. |  | **4** |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA typu HAMMERITE** **op. 700 ml** lub równoważna, czarna połysk. Wydajność 8-10m/L .Okres przydatności 60 m-cy od daty produkcji.  | szt. |  | **7** |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA AKRYLOWA NA ZACIEKI PLAMY 1L** wydajność do 9 m2/l , okres przydatności 24m-cy od daty produkcji . | szt. |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | **PREPARAT PLEŚNIOBÓJCZY W SPRAYU** **250 ML.**  | szt. |  | **5** |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

**Dostawa farb/ Zamówienie opcjonalne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Jm.** | **Nazwa producenta Symbol** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Wartość VAT (stawka podatku 23 %)** | **Wartość brutto** |  |
|  | **FARBY** **ZAMÓWIENIE OPCJONALNE** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA AKRYLOWA DO FASAD BIAŁA** **,MAT** **10L** , wydajność do 8m2/L przy jednokrotnym malowaniu. Atest higieniczny, odporna na szorowanie : klasa 1 wg. PN-EN 13300, spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporna na szorowanie na mokro) okres przydatności 36 m-cy od daty produkcji. Opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego. | szt. |  | **40** |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ BIAŁA, MAT 10L**, wydajność do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu , Atest higieniczny, spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) klasa 3 wg PN-EN-13300.Data ważności 36 miesięcy od daty produkcji. Opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego. | szt. |  | **70** |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ KOLOR, MAT 5 L**, (odcień do uzgodnienia) wydajność do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu , Atest higieniczny, Norma klasa 3 wg PN-en-13300,spełnia wymagania normy PN-c-81914 Rodzaj I (odporna na szorowanie na mokro) ważności 36 miesięcy od daty produkcji. Opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego. | szt. |  | **40** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA BIAŁA 5L**, wygląd powłoki połysk, , wydajność do 18 m²/l przy jednej warstwie, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego ,gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] 1,00-1,20, okres przydatności 36 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA CZARNY 5L**, wygląd powłoki połysk, , wydajność do 18 m²/l przy jednej warstwie, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego ,gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] 1,00-1,20, okres przydatności 36 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA SZARY JASNY 5L**, wygląd powłoki połysk, , wydajność do 18 m²/l przy jednej warstwie, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego ,gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] 1,00-1,20, okres przydatności 36 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA ORZECH JASNY 5L**, wygląd powłoki połysk, , wydajność do 18 m²/l przy jednej warstwie, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego ,gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] 1,00-1,20, okres przydatności 36 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | **10** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA BRĄZ 5L**, wygląd powłoki połysk, , wydajność do 18 m²/l przy jednej warstwie, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego ,gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] 1,00-1,20, okres przydatności 36 miesięcy od daty produkcji.  | szt. |  | **10** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA CZARNA WYSOKI POŁYSK** **5L**, wydajność do 12 m2 /l (+/- 10%)przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,94-1,12 g/cm3, okres przydatności 5 lat oddaty produkcji, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego.Atest higieniczny,  | szt. |  | **10** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA BIAŁA WYSOKI POŁYSK** **5L**, wydajność do 12 m2 /l (+/- 10%)przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,94-1,12 g/cm3, okres przydatności 5 lat oddaty produkcji, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego.Atest higieniczny, | szt. |  | **10** |  |  |  |  |  |
|  | **EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA WYSOKI POŁYSK** **5L**, wydajność do 12 m2 /l (+/- 10%)przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,94-1,12 g/cm3, okres przydatności 5 lat oddaty produkcji, opakowanie z uchwytem do przenoszenia ręcznego.Atest higieniczny, | szt. |  | **5** |  |  |  |  |  |
|  | **LAKIEROBEJCA** **opk. 750 ml**  ochronno-dekoracyjna . wyd. do 20 m2/L kolor Palisander. Okres przydatności 24 m-cy od daty produkcji.  | szt. |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | **LAKIEROBEJCA** **opk. 750 ml** ochronno-dekoracyjna . wyd. do 20 m2/L kolor Tek .Okres przydatności 24 m-cy od daty produkcji.  | szt. |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA typu HAMMERITE** **op. 700 ml** lub równoważna, biała połysk. Wydajność 8-10m/L . Okres przydatności 60 m-cy od daty produkcji.  | szt. |  | **15** |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA typu HAMMERITE op. 700 ml lub** równoważna, czerowona połysk. Wydajność 8-10m/L . Okres przydatności 60 m-cy od daty produkcji. |  |  | **4** |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA typu HAMMERITE** **op. 700 ml** lub równoważna, czarna połysk. Wydajność 8-10m/L .Okres przydatności 60 m-cy od daty produkcji.  | szt. |  | **7** |  |  |  |  |  |
|  | **FARBA AKRYLOWA NA ZACIEKI PLAMY 1L** wydajność do 9 m2/l , okres przydatności 24m-cy od daty produkcji . |  |  | **20** |  |  |  |  |  |
|  | **PREPARAT PLEŚNIOBÓJCZY W SPRAYU** **250 ML.**  | szt. |  | **20** |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |