**OPIS TECHNICZNY**

**Wzmocnienie parametrów technicznych ulicy Skalnej w Częstochowie poprzez ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego -BO**

W ramach inwestycji zakres robót obejmuje następujące roboty:

• Roboty ziemne

• Profilowanie i zagęszczenie podłoża

• Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm (0-31,5mm)

• Powierzchniowe utrwalenie w-wa dolna( frakcja 5-8 mm)

* Powierzchniowe utrwalenie w-wa górna(frakcja 2-5 mm)

• Inwentaryzację powykonawczą