**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

1.Proszę o potwierdzenie, że Inwestor nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Jeżeli taki odcinek jest wymagany proszę o podanie lokalizacji, wielkości oraz dokładnych parametrów tj. wymaganych warstw konstrukcyjnych.

**Odp. Zamawiający potwierdza że nie wymaga odcinka próbnego pod warunkiem wykonania odcinka próbnego i otrzymania pozytywnych wyników w miejscu zasadniczych robót.**

2. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga nadzoru

archeologicznego, dendrologicznego, saperskiego.

**Odp. Zamawiający potwierdza, nie wymagany jest archeologiczni, dendrologiczny, saperski**.

3. Wykonawca prosi o potwierdzenie czy w związku z bliskością inwestycji z drogą krajową nr 10 Inwestor posiada odpowiednie uzgodnienia i wytyczne od GDDKiA?

**Odp. Inwestor ogranicza się do robót w pasie drogowym drogi gminnej bez ingerencji w pas drogowy drogi krajowej.**

4. Czy w związku z połączeniem projektowanej drogi z drogą krajową nr 10 lub inną Wykonawca powinien zakładać jakiekolwiek koszty związane z zajęciem pasa drogowego lub inne?

**Odp. Wg wiedzy Zamawiającego brak jest o jakichkolwiek kosztach związanych z zajęciem pasa drogowego. Niektóre koszty mogą wynikać z technologii prowadzenia robót jaką założy potencjalny Wykonawca robót.**

5. Proszę o potwierdzenie, że w ramach inwestycji przebudowa samej jezdni nie wymaga wykonania robót ziemnych?

**Odp. Należy wykonać roboty niezbędne do zrealizować do przedmiotu zamówienia a ujęte w kosztorysie ofertowym.**

6. Czy aby dopasować wysokościowo projektowaną nawierzchnię do stanu zastałego istniejąca

nawierzchnia wymaga frezowania?

**Odp. Należy wykonać tzw. „wcinki”.**

7. Proszę o wskazanie lokalizację ścieku przykrawędziowego wg szczegółu A (rys. 3.1)

**Odp. Na całej długości krawężnika.**

8. Czy Inwestor przewiduje ingerowanie w istniejące drogi dla pieszych czy tylko budowę projektowych.

**Odp. Inwestor przewiduje ingerowanie w istniejące ciągi piesze.**

9. W związku z krótkim czasem na przygotowanie oferty Wykonawca wnosi o zmianę terminu składania ofert.

**Odp. Termin pozostaje bez zmian**

10. Na jaką głębokość przyjąć odhumusowanie?

**Odp. Głębokość odhumusowania należy przyjąć na poziomie 20cm**

11. Proszę o informacje czego dotyczą pozycje przedmiaru d1.4 i d1.5 mówiące o ułożeniu drenażu (przekrój, szczegół) i gdzie te prace są zlokalizowane?

**Odp. Zamawiający zakłada wykonanie robót remontowych polegających na odbudowie istniejącego systemu drenarskiego w granicach pasa drogowego. Istniejące urządzenia melioracyjne zostaną wskazane w terenie.**