**WYKONAWCA**

………………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………

**Pojazd marki**:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **Spełnia\*** |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2025 |  |
|  | Silnik o pojemności nie mniejszej niż 1900 cm3 |  |
|  | Silnik o mocy nie mniejszej niż 120 kW |  |
|  | Silnik napędzany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym i turbodoładowaniem |  |
|  | Silnik musi spełniać normę min. EURO 6 |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna |  |
|  | Napęd 4 x 4 |  |
|  | Zbiornik paliwa o minimalnej pojemności 70 litrów |  |
|  | Nadwozie pojazdu w wersji przedłużonej |  |
|  | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, przednie wentylowane |  |
|  | Elektryczny hamulec postojowy |  |
|  | Asystent ruszania na wzniesieniu |  |
|  | Informacja o stopniu zużycia klocków hamulcowych wyświetlana na desce rozdzielczej |  |
|  | Przedział pasażerski 9 osobowy |  |
|  | Konfiguracja foteli 3+3+3 |  |
|  | Najazd i kompletne oprzyrządowanie mocowania dla wózka osoby niepełnosprawnej (oznakowanie wg Rozporządzenia - PFRON) |  |
|  | Drzwi boczne przednie otwierane mechanicznie na zewnątrz pojazdu |  |
|  | Drzwi boczne tylne przesuwne z prawej i lewej strony |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki |  |
|  | Pełne przeszklenie przedziału pasażersko-ładunkowego |  |
|  | Wszystkie drzwi zamykane na centralny zamek.  W zestawie min. 2 klucze ze zdalnym otwieraniem pojazdu |  |
|  | Pojazd wyposażony w akumulator parametrami odpowiednimi do pojazdu |  |
|  | Moc alternatora odpowiednia do wyposażenia pojazdu |  |
|  | Fotel kierowcy komfortowy z regulacją wysokości |  |
|  | Lusterka zewnętrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie |  |
|  | Lusterko wsteczne wewnętrzne |  |
|  | Szyby przyciemniane |  |
|  | Okna w przestrzeni pasażerskiej stałe, nieuchylne |  |
|  | Szyby w przednich drzwiach kierowcy i pasażerskich regulowane elektrycznie |  |
|  | Sygnał dźwiękowy i kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy i pasażera |  |
|  | Asystent martwego pola |  |
|  | Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu |  |
|  | Osłony przeciwsłoneczne z lewej i prawej strony z lusterkami |  |
|  | Oświetlenie kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Podwójny uchwyt na kubki w przestrzeni kierowcy |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna, regulowana w dwóch płaszczyznach, wykończona skórą |  |
|  | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa |  |
|  | Pojazd wyposażony w min. 2 poduszki powietrzne (kierowca i pasażer) |  |
|  | Podłoga wyłożona wykładziną gumową |  |
|  | Wszystkie dywaniki z tworzywa gumowego |  |
|  | Pojazd wyposażony min. w prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar |  |
|  | Schowek z prawej strony deski rozdzielczej |  |
|  | Wycieraczki przedniej i tylnej szyby z regulacją prędkości |  |
|  | Zawieszenie niezależne standardowe dla pojazdu bazowego |  |
|  | Prześwit pojazdu nie mniej niż 130 mm |  |
|  | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia |  |
|  | Światła fabryczne w technologii LED do jazdy dziennej, mijania i drogowe |  |
|  | Pojazd wyposażony w klimatyzację półautomatyczną |  |
|  | Układ nawiewu powietrza z filtrem przeciwpyłowym i recyrkulacją |  |
|  | Radio fabryczne z min. wyposażeniem: ekran monochromatyczny, integracja ze smartfonem |  |
|  | Pojazd wyposażony w min. 4 głośniki |  |
|  | Instalacja telefoniczna Bluetooth |  |
|  | Czujniki parkowania w przednim oraz tylnym zderzaku |  |
|  | Fotel lewy w kabinie kierowcy z podłokietnikami, regulacja wysokości |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe, rok produkcji 2025 |  |
|  | Gaśnica min. 1kg, apteczka, trójkąt ostrzegawczy i 9 kamizelek odblaskowych |  |
|  | Gniazdo 12V w kabinie kierowcy |  |
|  | System modułowego mocowania siedzeń |  |
|  | Pojazd wyposażony przynajmniej w systemy: ABS, ESP, ASR, asystent wiatru bocznego |  |
|  | System Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju |  |
|  | Kamera wspomagająca cofanie |  |
|  | Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne zależne od prędkości samochodu |  |
|  | Obręcze kół aluminiowe |  |
|  | Instalacja elektryczna pod gniazdo przyczepy |  |
|  | Minimalny rozstaw osi 3400 mm |  |
|  | Kolor pojazdu ciemny szary |  |
|  | Ogrzewanie fotela lewego i prawego w kabinie kierowcy z niezależną regulacją |  |

\*wpisać TAK lub NIE