**PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ. IV**

1. Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 5 z dokumentu PYTANIA I ODPOWIEDZI Cz. III - „Odwodnienie należy wykonać zgodnie z przedmiarem.”, prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w związku z brakiem w przedmiarach pozycji określających ilość m-g odpompowywania wody z wykopów, rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie prowadzonego dziennika pompowania wody z wykopów

Odp. 1 Zamawiający potwierdza, że rozliczenie ilości pompowania wody z wykopów nastąpi na podstawie prowadzonego dziennika pompowania wody. Do pozycji nakładu zakładania ewentualnego odwodnienia wykopów należy wstępnie założyć następujące ilości pracy motopompy:

I etap -24 mg;

II etap- 12 mg;

III etap-24 mg;

III etap- 12 mg.

Ilości pracy pompy po wpisie przez kierownika robót lub budowy muszą być każdorazowo potwierdzone przez inspektora nadzoru