Załącznik Nr 1 do umowy

**Wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy**

1. **Warunki ogólne:**
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchudrogowego kołowego i pieszego oraz zachowania przepisów bhp w rejonie prowadzonych usług objętych zamówieniem**.** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, bądź z jego winy oraz zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia do utrzymania porządku na terenach zieleni, a także na terenach sąsiadujących z nimi, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac.
4. Sprzęt Wykonawcy powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Pojazdy biorące udział w wymienionych usługach muszą być wyposażone w czynne pomarańczowo pulsujące światła ostrzegawcze.
5. Do obsługi sprzętu i środków transportowych zostaną skierowani przeszkoleni pracownicy, posiadający wymagane aktualne uprawnienia i badania. Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne ubrania robocze posiadające elementy odblaskowe.
6. Odpady wytworzone lub zebrane podczas wykonywania prac związanych z frezowaniem pni należy ułożyć w pryzmy i przetransportować w tym samym dniu do miejsca ich utylizacji. Koszt przekazania odpadów do utylizacji i utylizacji ponosi Wykonawca.
7. **Wykaz obowiązków**:
   1. Oznakować roboty zgodnie z projektem uproszczonym organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (załączonym do przetargu) Prace związane z frezowaniem pni drzew przydrożnych winne być prowadzone pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za roboty. Pracownicy kierujący ruchem muszą bezwzględnie posiadać uprawnienia do kierowania ruchem.
   2. Odkopać korzenie i część pnia na głębokości pozwalającą na frezowanie pnia drzewa na głębokość 20 cm poniżej krawędzi gruntu, jezdni lub chodnika.
   3. Cały frezowany materiał z pni drzew należy zabrać, wywieść i zutylizować.
   4. Wyrównanie i zgęszczenie powierzchni pobocza z uzupełnieniem ziemi urodzajnej.
   5. Uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie terenu zanieczyszczonego przy frezowaniu pni.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**