|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY** |  | **59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PRZEDMIAR** |  |
|  | **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 45000000-7 |  | Roboty budowlane |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : | Remont budynku magazynowego nr 184 w kompleksie 7795 Duninów |
| ADRES INWESTYCJI | : | Budynek magazynowy nr 184 w kompleksie wojskowym 7795 Skład Magazynowy Duninów |
| INWESTOR | : | 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| ADRES INWESTORA | : | 59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2 |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | wynik postępowania |
| BRANŻA | : | remontowa budowlana |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Marek Nowakowski (remontowa budowlana) |
| DATA OPRACOWANIA | : | 19.05.2025 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen | : | IV kw 2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Słownie:** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| Data opracowania 19.05.2025 |  | Data zatwierdzenia |

Remont budynku magazynowego nr 184 w kompleksie 7795 Duninów

OBMIAR

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Remont budynku magazynowego nr 184 w kompleksie 7795 Duninów** | | | | | |
| **1** |  | **Remont dachu** | | | |
| 1 d.1 | analiza indywidualna | Demontaż instalacji odgromowej - instalacja do powtórnego montażu | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |
| 2 d.1 | analiza indywidualna | Czyszczenie dachu i rynien z igliwia, mchu | m2 |  |  |
|  |  | 176.80 | m2 | 176.800 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **176.800** |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0518-01 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu uszkodzeń, pęknięć | m2 |  |  |
|  |  | 88.4 | m2 | 88.400 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **88.400** |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 0519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr. 5,3 mm | m2 |  |  |
|  |  | 176.80 | m2 | 176.800 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **176.800** |
| 5 d.1 | analiza indywidualna | Montaż instalacji odgromowej uprzednio zdemontowanej | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |
| 6 d.1 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. |  |  |
|  |  | 1 | pomiar. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |
| 7 d.1 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar. |  |  |
|  |  | 12 | pomiar. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **12.000** |
| **2** |  | **Remont pomieszczeń** | | | |
| 8 d.2 | KNR-W 4-01 0440-05 analogia | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych - demontaż sufitu z płyt GK | m2 |  |  |
|  |  | 117.86 | m2 | 117.860 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **117.860** |
| 9 d.2 | KNR-W 2-02 2005-01 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna GKBI | m2 |  |  |
|  |  | 172.20 | m2 | 172.200 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **172.200** |
| 10 d.2 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 380.48 | m2 | 380.480 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **380.480** |
| 11 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | 172.20 | m2 | 172.200 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **172.200** |
| 12 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | 380.48 | m2 | 380.480 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **380.480** |
| 13 d.2 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 172.20 | m2 | 172.200 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **172.200** |
| 14 d.2 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 380.48 | m2 | 380.480 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **380.480** |
| **3** |  | **Prace pozostałe** | | | |
| 15 d.3 | KNR-W 4-03 0608-04 analogia | Wymiana żarowych źródeł swiatła w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) przeciwwybuchowych aluminiowych zamkniętych - Lediego LED light 182 SMD 2835 kąt świecenia 360 stopni oddawanie barw RCi>80Ra 100 000 cykli on/off, 16W=130W R7S 118 | szt. |  |  |
|  |  | 50 | szt. | 50.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **50.000** |
| 16 d.3 | KNNR 7 0105-03 z.o.3.4. analogia | Konstrukcja stalowa 10x4,88x4,5m - demontaż | t |  |  |
|  |  | 5 | t | 5.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **5.000** |