**Uwaga! – dotyczy całego nw. asortymentu**

Opakowania lub sprzęt powinien być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z postawieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz. 11) oraz przywołanym w jej treści standardem GS1. Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne na stornach internetowych : [www.gs1.org](http://www.gs1.org) i www.gs1pl.org.

Wykonawca wypełni i dostarczy w wersji elektronicznej Zamawiającemu karty wyrobów stanowiące załącznik do ww. Decyzji, oraz załączy oświadczenie o zgodności merytorycznej zawartych danych z użytym kodem oraz ze stanem faktycznym.

**WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE**

**dla ubrania koszarowego**

Ubranie powinno być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawartymi w rozporządzeniu z dnia 30 listopada 2005, w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.2006 nr. 4 poz. 25). Ubranie powinno spełniać aktualne wymagania Zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 2 lutego 2007 (Dz.U.K.G.P.S.P. z 2009 r. nr 2; poz. 17 str. 217).

Ponadto musi spełniać następujące wymagania:

* ubranie wieloczęściowe, składające się z: kurtki z wykładanym kołnierzem, spodni, czapki dżokejki, kamizelki;
* wykonane z tkaniny bawełnianej wzmocnionej nitkami z włókien poliestrowych;
* tkanina bawełniana w kolorze czarnym wzmocniona w układzie wątków i osnowy nitkami z włókien poliestrowych (siatka Rib-Stop) rozmieszczonych względem siebie w odległości ≤8mm;
* udział włókien poliestrowych w masie powierzchniowej tkaniny powyżej 10%;
* powinno charakteryzować się podwyższoną wytrzymałością na rozdarcia oraz najwyższą odpornością na zabrudzenia olejami i smarami;
* użyta tkanina powinna zapewnić konserwację ( pranie w 60o C) bez utraty barwy;
* posiadać odporność na krótkotrwałe zetknięcie z płomieniem i iskrami.

Oznakowanie:

a) na plecach napis, na żółtej tkaninie fluorescencyjnej;

* „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA”:
* wymiary tła – 12 x 34 ± 0,3 cm,
* wysokość liter – 4 ± 0,1cm,
* długość zapisu w dwóch rzędach, WOJSKOWA – 22 cm, STRAŻ POŻARNA – 32 cm,

b) na lewej piersi bluzy i kamizelki napis „STRAŻ” na żółtej tkaninie fluorescencyjnej;

1. taśma odblaskowa żółta z trójkątami ostrzegawczymi srebrnymi na nogawkach spodni oraz nad prawą górną kieszenią kamizelki oraz w dolnej tylnej części kamizelki;
2. na lewy rękaw naszyty rzep z zamocowanym emblematem WOP (*zgodnie z załącznikiem Nr 5 Decyzji Nr 120/MON z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia odznaki jubileuszowej*, *oznaki pamiątkowej oraz* *oznaki rozpoznawczej Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Dz. Urz. MON. Poz. 120. 2014r.).*

* rok produkcji 2025;
* opakowanie wielorazowe, umożliwiające powtórne zapakowanie;
* specyfikacja, karta wyrobu, parametry i wizualizacja (kolor) do oferty;
* dostawca zapewni możliwość wymiany do 15 % dostawy na inne rozmiary, w okresie 12 miesięcy od daty dostarczenia bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
* gwarancja minimum 12 miesiące.

**WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE**

**dla koszulki letniej**

Koszulka typu T-shirt z krótkim rękawem wykonana z dzianiny bawełnianej   
w kolorze czarnym. W przodzie koszulki po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń napis **WSP**, a na plecach napis **STRAŻ**. Emblematy i napisy wykonane metodą haftu komputerowego bądź inną techniką pozwalającą odwzorować   
ww. elementy. Koszulka wykończona pod szyją ściągaczem.

Znakowanie wyrobu: wszywka trwale wszyta w wewnętrznej części podkoszulki powinna zawierać:

a) nazwę i znak producenta,

b) oznaczenie wielkości wyrobu,

c) sposób konserwacji.

* rok produkcji 2025;
* opakowanie wielorazowe, umożliwiające powtórne zapakowanie;
* specyfikacja, karta wyrobu, parametry i wizualizacja (kolor) do oferty;
* dostawca zapewni możliwość wymiany do 15 % dostawy na inne rozmiary, w okresie 12 miesięcy od daty dostarczenia bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami;
* gwarancja minimum 12 miesiące.

**WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE**

**dla koszulki zimowej**

Koszulka zimowa powinna być wykonana z dzianiny bawełnianej w kolorze czarnym. Wykończenie pod szyją i rękawów - ściągaczem. Dół koszulki podwinięty i podszyty. Skład surowcowy przędzy dzianiny zasadniczej i ściągaczowej 100 % bawełna. Dzianina typu ściągaczowego bawełna 98,3% + lycra 1,7%.

Znakowanie wyrobu: wszywka trwale wszyta w wewnętrznej części podkoszulki powinna zawierać:

a) nazwę i znak producenta,

b) oznaczenie wielkości wyrobu,

c) sposób konserwacji.

* rok produkcji 2025;
* opakowanie wielorazowe, umożliwiające powtórne zapakowanie;
* specyfikacja, karta wyrobu, parametry i wizualizacja (kolor) do oferty;
* dostawca zapewni możliwość wymiany do 15 % dostawy na inne rozmiary, w okresie 12 miesięcy od daty dostarczenia bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami;
* gwarancja minimum 12 miesiące.