

**Załącznik nr 8**

***WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ WYZNACZONYCH DO SPRZĄTANIA***

1. **Budynek biurowy ul. I Brygady Legionów 18A**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIWNICA**Rodzaj sprzątanej powierzchni  | Powierzchnia pomieszczenia w m2  | Rodzaj posadzki | Powierzchnia posadzki [m2] | Powierzchnia okien [m2] | Ilość drzwi | Powierzchnia płytek ściennych [m2] |
|  | Korytarze i klatki schodowe |  48,2 | Lastrico i płytki | 48,2 | 0,61 | - | - |
| WC |  12,25 | płytki | 12,25 | - | 2 | 49,42 |
| Szatnie |  39,9 | płytki | 39,9 | 1,83 | 3 | - |
| Pomieszczenia socjalne |  22,8 | płytki | 22,8 | 1,22 | 1 | 4,8 |
| Archiwum | 77,8 | płytki | 77,8 | 3,05 | 2 | - |
| Pomieszczenia pomocnicze |  88,6 | Płytki , PCW | 88,6 | 3,66 | 4 | - |
| **Razem** | **289,55** |  | **289,55** | **10,37** | **12** | **54,22** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTER**Rodzaj sprzątanej powierzchni  | Powierzchnia pomieszczenia w m2  | Rodzaj posadzki | Powierzchnia posadzki [m2] | Powierzchnia okien [m2] | Ilość drzwi | Powierzchnia płytek ściennych [m2] |
| Pomieszczenia ogólnodostępne | Pokoje biurowe | 83,91 | Wykł. PCW | 83,91 | 23,3 | 4 | **\*** |
| Biuro Obsługi Klienta | 66,44 | Wykł. PCW | 66,44 | 12,24 | 3 | - |
| Korytarze i klatki schodowe | 43,80 | Lastrico , PCW | 43,80 | 0,61 | 3 | - |
| WC | 15,05 | Lastrico i płytki | 15,05 | 0,61 | 3 | 39,08 |
| Pomieszczenia socjalne | 7,69 | płytki | 7,69 | 1,68 | 1 | 2,77 |
| Archiwum | 6,3 | Wykł. PCW | 6,3 | 0,61 | 1 |  |
| Pomieszczenia pomocnicze | 5,4 | Lastrico | 5,4 | 3,6 | 1 | 8,67 |
| Sala konferencyjna | 23,79 | Wykł. PCW | 23,79 | 7,2 | 1 | - |
| **Razem** | **252,38** |  | **252,38** | **49,85** | **17** | **50,52** |

**\**UWAGI – ŚCIANY SZKŁO I PCV***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I PIĘTRO**Rodzaj sprzątanej powierzchni  | Powierzchnia pomieszczenia w m2  | Rodzaj posadzki | Powierzchnia posadzki [m2] | Powierzchnia okien [m2] | Ilość drzwi | Powierzchnia płytek ściennych [m2] |
|  | Pokoje biurowe | 138,3 | Wyk. PCW  dywanowa | 138,3 | 33,93 | 8 | - |
| Prezes/Dyrektor | 24,7 | Wykł. dywanowa | 24,7 | 5,22 | 2 | - |
| Sekretariat | 24,7 | Wykł. dywanowa | 24,7 | 5,22 | 1 | - |
| Korytarze i klatki schodowe | 87,0 | Lastrico , PCW | 87,0 | 2,61 | 2 | - |
| WC | 4,4 | płytki | 4,4 | - | 1 | 12,1 |
| Pomieszczenia pomocnicze | 5,3 | Wyk. PCW | 5,3 | 2,61 | 1 | - |
| **Razem** | **284,4** |  | **284,4** | **49,59** | **15** | **12,1** |

1. **Budynek biurowy ul. I Brygady Legionów 18**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTER**Rodzaj sprzątanej powierzchni | Powierzchnia pomieszczenia w m2 | Rodzaj posadzki | Powierzchnia posadzki [m2] | Powierzchnia okien [m2] | Ilość drzwi | Powierzchnia płytek ściennych [m2] |
| Pomieszczenia ogólnodostępne | Pokoje biurowe | 96,29 | Panele podłogowe | 105,51 | 17,68 | 9 | **-** |
| Korytarze i klatki schodowe | 28,1 | Płytki | 28,1 | 1,69 | 2 | - |
| WC | 3,25 | Płytki | 3,25 | 0 | 1 | 6,5 |
| Suma | 127,64 | ---  | 127,64 | 19,37 | 12 | 6,5 |

***\*UWAGI – ŚCIANY SZKŁO I PCV***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I PIĘTRO**Rodzaj sprzątanej powierzchni | Powierzchnia pomieszczenia w m2 | Rodzaj posadzki | Powierzchnia posadzki [m2] | Powierzchnia okien [m2] | Ilość drzwi | Powierzchnia płytek ściennych [m2] |
| Pomieszczenia ogólnodostępne | Pokoje biurowe | 109,4 | Panele podłogowe | 109,4 | 19,89 | 8 | **-** |
| Korytarze i klatki schodowe | 23,4 | Płytki | 28,1 | - | - | - |
| WC | 3,00 | Płytki | 3,25 | - | 1 | 5 |
| Suma | 135,8 | ---  | 127,64 | 19,89 | 9 | 5 |

1. ***WYKAZ POWIERZCHNI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH DO SPRZĄTANIA I ODŚNIEŻANIA***

|  |  |
| --- | --- |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | CHODNIKISCHODYPODJAZDm2 |
| POWIERZCHNIE DO SPRZĄTANIE I ODŚNIEŻANIA | 290 |

1. **Budynek techniczny BOK przy ul. I Brygady Legionów 18A**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I PIĘTRO**Rodzaj sprzątanej powierzchni | Powierzchnia pomieszczenia w m2 | Rodzaj posadzki | Powierzchnia posadzki [m2] | Powierzchnia okien [m2] | Ilość drzwi | Powierzchnia płytek ściennych [m2] |
| Pomieszczenia ogólnodostępne | Pokój biurowy  | 17,6 | Panele podłogowe | 109,4 | 2 | 1 | 4,45 |
| Pomieszczenie socjalne wraz z aneksem kuchennym | 17,6 | Panele podłogowe | 28,1 | 1 | 1 | 5,79 |
| Pokój biurowy /magazyn | 7,6 | Panele podłogowe | 3,25 | 1 | 1 | - |
| Magazyn | 19 | Panele podłogowe |  | 1 | 1 | - |
| Toaleta | 2 | płytki | 2 | 0,2 | 1 | 5 |
| Suma | 63,8 | ---  | 63,8 | 5,2 | 5 | 14,24 |

1. **Budynek biurowy Oczyszczalni Ścieków Goleniów - ul. Matejki 17**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budynek biurowo-socjalny na oczyszczalni ścieków w Goleniowie**Rodzaj sprzątanej powierzchni. | Powierzchnia pomieszczenia[m2 ] | Rodzaj posadzki | Powierzchnia posadzki [m2] | Ilość drzwi |
|  | Korytarze | 25 | terakota | 25 | 11 |
| WC | 22 | terakota | 22 | 3 |
| Szatnie | 33 | terakota | 33 | - |
| Pomieszczenia socjalne | 11 | terakota | 11 | - |
| Pomieszczenia biurowe | 100 | terakota | 100 | 2 |
| **Razem:** | **191** |  | **191** | **15** |

1. **Budynek biurowy ul. Rybacka 4 w Goleniowie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIWNICA**Rodzaj sprzątanej powierzchni  | Powierzchnia pomieszczenia w m2  | Rodzaj posadzki | Powierzchnia posadzki [m2] | Powierzchnia okien [m2] | Ilość drzwi | Powierzchnia płytek ściennych [m2] |
|  | Korytarz i klatka schodowe | 59 | Płytki Lastrico | 59 |  | 4 |  |
| WC | 1,9 | Płytki | 1,9 |  | 1 | 10 |
| Szatnia i korytarzyk | 20,55 | Wykładzina PCV | 17,2 | 1,5 | 5 |  |
| Pomieszczenia socjalne | 6,07 | Wykładzina PCV | 5,5 | 1,5 | 1 |  |
| Łazienka | 1,9 | Płytki | 1,9 |  | 1 | 10 |
| Pomieszczenia pomocnicze | 1,9 | Płytki | 1,9 |  | 1 | 10 |
|  | Warsztat |  |  |  | 3 |  |  |
| **Razem** | 91,32 |  | 87,4 | 6 | 13 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I PIĘTRO**Rodzaj sprzątanej powierzchni | Powierzchnia pomieszczenia w m2 | Rodzaj posadzki | Powierzchnia posadzki [m2] | Powierzchnia okien [m2] | Ilość drzwi | Powierzchnia płytek ściennych [m2] |
|  | Sterownia | 38,4 | Wykładzina PCV | 38,4 | 6 | 1(oszklone) | **Okno nieotwierane między pomieszczeniami 4,74** |
|  | Pomieszczenie techniczne | 48,4 | Wykładzina dywanowa | 44,25 | 6 | 1 |
|  | Klatka schodowa | 21,84 | Płytki lastrico | 21,84 |  | 4 | **Dwie oszklone ściany z drzwiami 9,64** |
|  | Korytarz | 8,96 | Wykładzina PCV | 8,96 | 1,36 |  |  |
|  | Pomieszczenie biurowe | 15,31 | płytki | 15,31 | 3 | 1 |  |
|  | Korytarz | 20,50 | Płytki | 20,5 |  |  |  |
| Biuro 1 | 16,53 | Płytki | 16,53 | 3 | 1 |  |
| Biuro 2 | 16,23 | Płytki | 16,23 | 3 | 1 |  |
| Laboratorium | 16,64 | Płytki | 16,64 | 3 | 1 | 35,5 |
| Mikrobiologia | 17,13 | Płytki | 17,13 | 3 | 1 | 35,0 |
| Biuro Laboratorium | 17,55 | Płytki | 17,55 | 3 | 1 |  |
| Pomieszczenie socjalne | 12,71 | Płytki | 12,71 | 3 | 1 | 8 |
| Węzeł sanitarny damski | 5,57 | Płytki | 5,57 |  | 2 | 25 |
| Węzeł sanitarny męski | 6,46 | Płytki | 6,46 |  | 2 | 23 |
| Szatnia | 24,67 | Płytki | 24,67 | 6 | 1 |  |
| **Razem** | **286,9** |  | **282,75** | **40,36** | **18** | **140,88** |

***\*UWAGI – ŚCIANY SZKŁO I PCV***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II PIĘTRO**Rodzaj sprzątanej powierzchni | Powierzchnia pomieszczenia w m2 | Rodzaj posadzki | Powierzchnia posadzki [m2] | Powierzchnia okien [m2] | Ilość drzwi | Powierzchnia płytek ściennych [m2] |
|  | Pokój biurowy | 15,31 | Żywica epoksydowa grubowarstwowa szorstka | 15,31 | 3 | 1 |  |
|  | Korytarz | 46,02 | Żywica epoksydowa grubowarstwowa szorstka | 46,02 |  | 6 |  |
|  | Klatka schodowa | 21,84 | Płytki lastrico | 21,84 | 2,16 | 1 |  |
|  | WC | 4,05 | Płytki | 4,05 |  | 2 |  |
| **Razem** | **87,22** |  | **87,22** | **5,16** | **10** |  |

1. **Budynek biurowy Oczyszczalni Ścieków w Komarowie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budynek biurowo-socjalny na oczyszczalni ścieków w Komarowie**Rodzaj sprzątanej powierzchni. | Powierzchnia pomieszczenia[m2 ] | Rodzaj posadzki | Powierzchnia posadzki [m2] | Powierzchnia okien [m2] | Ilość drzwi |
|  | Korytarze | 11 | terakota | 11 | 0,72 (1 szt.) | 5 |
| WC | 2,8 | terakota | 2,8 | 1,26 (2 szt.) | 2 |
| Szatnie | 7,6 | Linoleum  | 7,6 | 2,52 (1szt.) | 1 |
| Pomieszczenia socjalne | 4,65 | terakota | 4,65 | 1,3 (2szt.) | - |
| Pomieszczenia biurowe | 16,3 | terakota | 16,3 | 2,52 (1szt.) | - |
| **Razem:** | **42,35** |  | **42,35** | **8,32 (7szt.)** | **8** |