**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

............Sekcja Sprzętu Infrastruktury.............

*/nazwa komórki organizacyjnej/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Wykonanie naprawy usterek poj. rat. gaś. IVECO Eurocargo ML 150E28WS UA02548 z WSP Skład Potok |
| 2. | Ilość | 1 |
| 3. | CPV | 50000000-5 |
| 4. | Inne normy | nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | nie |
| 6. | Oferty równoważne | nie |
| 7. | Wymogi techniczne | Zgodnie z Polskimi Normami |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy bieżących usterek poj. rat. gaś. IVECO Eurocargo ML 150E28WS UA 02548 z WSP Skład Potok.
2. Niesprawności stwierdzone zostały przez użytkownika i ujęte w Protokole Stanu Technicznego nt 38/2025/4RBLog/WSP z dn. 31.03.2025 r. t.j.:

- rozszczelniony zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego,

- naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej (niesprawność układu podtrzymywania napięcia i zarządzania energią – ciągłe rozładowywanie akumulatorów),

- komunikaty na desce rozdzielczej informujące o występujących błędach w pracy pojazdu

- komunikaty na desce rozdzielczej informujące o problemach układu hamulcowego oraz utrzymania prawidłowego ciśnienia w układzie hamulcowym,

- wyciek z uszczelniacza wałka atakującego tylni most,

- uszkodzony sygnał pneumatyczny,

- uszkodzone zaczepy gałki i drążka dźwigni zmiany biegów,

- uszkodzona osłona drążka dźwigni zmiany biegów

- uszkodzone mocowanie włącznika świateł głównych,

- uszkodzone sterowanie działkiem wodno-pianowym (układ elektryczny i wodny),

ponadto:

- pęknięte pióro resoru – prawy tył,

- luzy na tulejach resorów – przód

- wymiana belki zawieszenia kabiny,

- naprawa przewodów hamulcowych instalacji pneumatycznej osi przedniej,

- wymiana wtyczki Rett Box Air (uszkodzona obudowa i zatrzask)

- założenie rozłącznika zabezpieczającego zasilanie wyciągarki (wymóg ze względu bezpieczeństwa),

- wymiana pokrywy skrzynki bezpieczników

1. Miejsce naprawy: siedziba Wykonawcy
2. 43 WOG będzie dokonywał zapłaty za faktyczne wykonane prace.
3. Nie dopuszcza się zmian konstrukcji pojazdu oraz ich podzespołów.
4. Część użyte w naprawie powinny być nowe i powinny odpowiadać parametrom technicznym.
5. Na wykonaną usługę zostanie udzielona minimum 24-miesięczna gwarancja.
6. Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie usług.
7. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty odbioru przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym   
   i merytorycznym faktury VAT.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**Termin wykonania usługi: 30.06.2025 r.**