Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lębork

84-300 Lębork, ul. Wojska Polskiego 32

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8

45400000-1

45110000-1

45111213-4

45233000-9

45111200-0

NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR

ADRES INWESTORA

:

:

:

:

Remont i utrzymanie dróg leśnych w 2024r. obr. Łeba Teren Nadleśnictwa Lębork

Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lębork 84-300 Lębork, ul. Wojska Polskiego 32

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA

:

Stawka roboczogodziny Poziom cen

:

:

Ceny średnie i regionalne RMS (Intercenbud)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

:

:

zł zł zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 28574

Lp.

Podstawa wy- ceny

Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena zł

Wartość zł

(5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

1

Teren Łeba

1.1

Dojazd pożarowy nr 34 w leśnictwie Szczenurze nr inw. 220/2

1

KNR 2-31 1401-

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -

m2

1000\*3,5 =

d.1.

06

profilowanie równiarką

3500,000

1

2

KNR 2-31 1401-

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -

m2

1000\*3,5 =

d.1.

07

zagęszczanie walcem

3500,000

1

3 d.1. 1

Zakup i dostawa kruszywa łamanego 0/31,5mm

t

50

1.2

L-ctwo Łebień zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem betonowym dróg leśnych gruntowych

4

KNR 2-31 0114-

Podbudowa z kruszywa betonowego 0/63 mm - warstwa

m2

100\*3,5 =

d.1.

05 0114-06

dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - droga leśna

350,000

2

nr L30/06/75

5

KNR 2-31 0114-

Podbudowa z kruszywa betonowego 0/63 mm - warstwa

m2

30\*3,5 =

d.1.

05 0114-06

dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - droga leśna

105,000

2

nr L30/06/69

6

KNR 2-31 0202-

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozściela-

m2

130\*3,5 =

d.1.

09 0202-10

na mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 4 cm

455,000

2

1.3

L-ctwo Strzeszewo zasypanie ubytków i kolein drogi tłuczniem betonowym dróg leśnych gruntowych - droga leśna

7

KNR 2-31 0114-

Podbudowa z kruszywa betonowego 0/63 mm - warstwa

m2

100\*3,5 =

d.1.

05 0114-06

dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

350,000

3

8

KNR 2-31 0202-

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozściela-

m2

100\*3,5 =

d.1.

09 0202-10

na mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 4 cm

350,000

3

1.4

Dojazd pożarowy nr 30 w leśnictwie Strzeszewo nr inw. 220/992

9

KNR 2-31 1401-

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -

m2

500\*3,5 =

d.1.

06

profilowanie równiarką

1750,000

4

10

KNR 2-31 1401-

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -

m2

500\*3,5 =

d.1.

07

zagęszczanie walcem

1750,000

4

11 d.1. 4

Zakup i dostawa kruszywa łamanego 0/31,5mm

t

50

12 d.1. 4

KNR 2-31 1101-

01

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne za- gęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm

m2

100

13

KNR 2-01 0217-

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-

m3

200\*0,5\*1 =

d.1.

03

biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

100,000

4

14

KNR 2-31 0605-

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa

m3

8\*0,5\*0,2\*2

d.1.

01

żwirowa

= 1,600

4

15 d.1. 4

KNR 2-31 0605-

08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm

m

8

16 d.1. 4

KNR 2-31 0605-

05

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm

ściank.

2

17 d.1. 4

KNR 2-31 1403-

06

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wy- profilowaniem skarp rowu

m

100

18 d.1. 4

KNR 2-31 1404-

02

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu

m

10

2024-10 obr Łeba remonty i konserwacje dróg cz 2.KST

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z] RAZEM

Koszt zakupu [Kz]

RAZEM VAT [V] RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 28574

RAZEM

Uprosz- czone