*Załącznik* ***1*** *do SWZ*

**Formularz ofertowy**

Pełna nazwa wykonawcy …............................................................

Adres siedziby wykonawcy

Kod …………………………..……………

Ulica…....................................................

Miasto…………………………..…………

Województwo …………………..……….

Nr NIP …........................*(w przypadku wykonawców wspólnych uzupełnić dla każdego wykonawcy)*

Nr REGON………………*(w przypadku wykonawców wspólnych uzupełnić dla każdego wykonawcy)*

Nr telefonu …..........................................

E-mail do korespondencji poprzez <https://platformazakupowa.pl> …………………………

**Rodzaj wykonawcy: *(wybrać odpowiednie poniżej):\*\*\*\****

mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

**Gmina Miasto Kołobrzeg**

**ul. Ratuszowa 13**

78-100 Kołobrzeg

**OFERTA**

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania na wykonanie robót budowlanych: związanych z zadaniem:

**„Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe”**

* + - 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), opisie przedmiotu zamówienia, projekcie umowy za wynagrodzeniem …………….………….…….**zł** (netto)+ 23% podatku VAT, tj. **ogółem** ……………………..…..………. **zł brutto** *(słownie zł:………………………………………) wg. poniższej tabeli:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj robót** | **Jednostka miary** | **Ilość szacunkowa robót** | **Wartość ryczałtowa jednostkowa (netto)** | **Cena jednostkowa (z VAT)** | **Cena szacunkowa (brutto) [ 4 x 6]** |
|
|
|
|
| **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** | **[7]** |
| **1** | **Nawierzchnie z żelbetowych płyt drogowych o pow. płyty ponad 3,00 m2** | | | | | |
| **1.a** | Przełożenie istniejącej nawierzchni z płyt POZBET | m² | 100 |  |  |  |
| **1.b** | Wykonanie nowej nawierzchni (płyty Inwestora) | m² | 180 |  |  |  |
| **2** | **Wykonanie nawierzchni drogi utwardzonej gruntowej gruzem betonowym z recyklingu, średnica ziarna max. do 5 cm** | | | | | |
| **2.a** | Grubość utwardzenia 20cm | m² | 350 |  |  |  |
| **2.b** | dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości | m² | 1800 |  |  |  |
| **3** | **Nawierzchnie z płytek betonowych integracyjnych 30x30x8cm (płytki fakturowe - żółte)** | | | | | |
| **3.a** | Płytki ostrzegawcze - wykonanie nowej nawierzchni | m² | 60 |  |  |  |
| **3.b** | Płytki kierunkowe - wykonanie nowej nawierzchni | m² | 35 |  |  |  |
| **4** | **Naprawa nawierzchni placów, parkingów i dojazdów, alejek parkowych oraz ścieżek rowerowych** | | | | | |
|  | **Nawierzchnia z kamienia łamanego (0-31,5 mm)** | | | | | |
| **4.a** | Remont nawierzchni z kamienia łamanego bez uzupełnienia materiału | m² | 2500 |  |  |  |
| **4.b** | Remont nawierzchni z kamienia łamanego z uzupełnieniem materiału (do 5 cm/1m2) | m² | 450 |  |  |  |
| **4.c** | Naprawa dróg gruntowych z wypełnieniem uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym | m³ | 450 |  |  |  |
|  | **Nawierzchnie mineralne,** **wodoprzepuszczalne, naturalnie stabilizowane (grubość ziarna od 0 do 8mm)** | | | | | |
| **4.d** | Naprawa nawierzchni typu HanseGrand | m2 | 150 |  |  |  |
|  | **Nawierzchnie wodoprzepuszczalne, mineralno-żywiczne o grubości warstwy 25 mm** | | | | | |
| **4.e** | Naprawa nawierzchni typu TerraWay | m2 | 180 |  |  |  |
|  | **Nawierzchnie ozdobne z kostki brukowej, betonowej i płyt brukowych** | | | | | |
| **4.f** | Naprawa nawierzchni typu Semmelrock | m2 | 65 |  |  |  |
| **5** | **Nawierzchnia z pospółki** | | | | | |
| **5.a** | Remont nawierzchni z pospółki z uzupełnieniem materiału (do 5 cm/1m2) | m² | 500 |  |  |  |
| **6** | **Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm** | | | | | |
| **6.a** | Kostka betonowa, grubości 6 cm, z odzysku | m² | 350 |  |  |  |
| **6.b** | Kostka betonowa, grubości 6 cm, nowa kostka | m² | 650 |  |  |  |
| **6.c** | Kostka betonowa, grubości 8 cm, z odzysku | m² | 500 |  |  |  |
| **6.d** | Kostka betonowa, grubości 8 cm, nowa kostka | m² | 3300 |  |  |  |
| **7** | **Remont cząstkowy nawierzchni chodników z płyt betonowych i kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, spoiny zamulone zaprawą cementową** | | | | | |
| **7.a** | Płyty betonowe 35x35x5 cm, płyty z odzysku | m² | 500 |  |  |  |
| **7.b** | Płyty betonowe 50x50x7 cm, płyty z odzysku | m² | 400 |  |  |  |
| **7.c** | Płyty kamienne, średnia grubość 17 cm, płyty z odzysku | m² | 30 |  |  |  |
| **7.d** | Płyty betonowe 40x40x5 cm o fakturze z kamienia płukanego, płyty z odzysku | m² | 200 |  |  |  |
| **7.e** | Płyty betonowe 40x40x5 cm o fakturze z kamienia płukanego, płyty nowe | m² | 400 |  |  |  |
| **8** | **Remont cząstkowy nawierzchni betonowych** | | | | | |
| **8.a** | Podbudowa betonowa z chudego betonu grubości 12 cm z warstwą odcinającą z piasku grubości 6 cm | m² | 400 |  |  |  |
| **8.b** | Nawierzchnia betonowa z betonu B-20 grubości 17 cm z warstwą odcinającą z piasku grubości 6 cm | m² | 60 |  |  |  |
| **9** | **Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową** | | | | | |
| **9.a** | Kostka kamienna nieregularna o wysokości 14-18 cm, kostka kamienna z odzysku | m² | 30 |  |  |  |
| **9.b** | Brukowiec o wysokości 13-17 cm, brukowiec z odzysku | m² | 30 |  |  |  |
| **9.c** | Kostka kamienna rzędowa o wysokości 14-18 cm, kostka rzędowa z odzysku | m² | 150 |  |  |  |
| **9.d** | Kostka kamienna rzędowa o wysokości 8-11 cm, kostka kamienna z odzysku | m² | 120 |  |  |  |
| **9.e** | Kostka kamienna rzędowa o wysokości 8-11 cm, nowa kostka kamienna | m² | 350 |  |  |  |
| **9.f** | Kostka kamienna o wysokości 4-6 cm, kostka kamienna z odzysku | m² | 60 |  |  |  |
| **9.g** | Naprawa - wypełnienie spoin między kostką brukową kamienną mieszanką piasku kwarcowego i żywic epoksydowych na gł. 6 cm | mb | 450 |  |  |  |
| **10** | **Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych (trylinki) płytami z rozbiórki.** | | | | | |
| **10.a** | Układanie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementową. | m² | 200 |  |  |  |
| **10.b** | Układanie nawierzchni na podsypce piaskowej, spoiny zamulone piaskiem | m² | 30 |  |  |  |
| **11** | **Krawężniki betonowe 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej** | | | | | |
| **11.a** | Rozebranie krawężników wraz z rozebraniem ławy betonowej 15 x 45 cm. | mb | 140 |  |  |  |
| **11.b** | Ustawienie nowych krawężników na prostej wraz z wykonaniem ławy betonowej 15 x 45 cm | mb | 140 |  |  |  |
| **11.c** | Ustawienie krawężników z odzysku na prostej wraz z wykonaniem ławy betonowej 15 x 45 cm | mb | 60 |  |  |  |
| **12** | **Krawężniki kamienne 20 x 35 cm na podsypce cementowo-piaskowej** | | | | | |
| **12.a** | Rozebranie krawężników wraz z rozebraniem ławy betonowej 15 x 45 cm. | mb | 50 |  |  |  |
| **12.b** | Ustawienie krawężników z odzysku na prostej wraz z wykonaniem ławy betonowej 15 x 45 cm | mb | 60 |  |  |  |
| **13** | **Obrzeża betonowe (na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem) i trawniki** | | | | | |
| **13.a** | Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20 cm, obrzeża z odzysku | mb | 200 |  |  |  |
| **13.b** | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20 cm, nowe obrzeża | mb | 1000 |  |  |  |
| **13.c** | Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 (25) cm, obrzeża z odzysku | mb | 200 |  |  |  |
| **13.d** | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 (25) cm, nowe obrzeża | mb | 1000 |  |  |  |
| **13 e** | Założenie trawników dywanowych siewem | m2 | 100 |  |  |  |
| **14** | **Roboty naprawczo - konserwacyjne** | | | | |  |
| **14.a** | Regulacja wysokościowa wpustu ulicznego | szt. | 25 |  |  |  |
| **14.b** | Regulacja wysokościowa wpustu ulicznego z montażem nowej kratki ściekowej | szt. | 15 |  |  |  |
| **14.c** | Uzupełnienie rusztu wpustu ulicznego – nowy ruszt | szt. | 30 |  |  |  |
| **14.d** | Wymiana wpustu oraz studzienki ściekowej wpustu ulicznego z osadnikiem bez syfonu | szt. | 25 |  |  |  |
| **14.e** | Wymiana przykanalika studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu (śr. 160mm z PCV) | mb | 80 |  |  |  |
| **14.f** | Prostowanie słupków w tym przeszkodowych | szt. | 80 |  |  |  |
| **14.g** | Montaż nowego słupka blokującego U12c | szt. | 150 |  |  |  |
| **14.h** | Remont cieku ulicznego z kostki betonowej 10x20 cm gr. 8 cm | mb | 50 |  |  |  |
| **14.i** | Regulacja wysokościowa włazu kanałowego | szt. | 7 |  |  |  |
| **14.j** | Regulacja wysokościowa włazu studzienki telekomunikacyjnej | szt. | 4 |  |  |  |
| **14.k** | Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych i gazowych | szt. | 5 |  |  |  |
| **14 l** | Montaż gumowych płyt progów zwalniających listwowych U-16d z taśmą odblaskową (0,5 m x 0,9 m) | szt. | 30 |  |  |  |
| **14.m** | Remont cieku ulicznego z kostki kamiennej | mb | 30 |  |  |  |
| **14.n** | Wymiana przepustu pod zjazdem o średnicy 600 mm | mb | 10 |  |  |  |
| **14.o** | Wykonanie ścianki czołowej przepustu | szt. | 5 |  |  |  |
| **14.p** | Wypełnianie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem, mieszanka o zawartości cementu na 1m3 mieszanki 50 kg | m³ | 40 |  |  |  |
| **14.r** | Odnowienie znaku P-20 i P-24 (łącznie) | szt. | 55 |  |  |  |
| **14.s** | Odnowienie piktogramów P-23 | szt. | 35 |  |  |  |
| **14.t** | Malowanie oznaczenia miejsca postojowego P-18 (kolor niebieski) | szt. | 30 |  |  |  |
| **14.u** | Remont muru oporowego z kamienia | m³ | 20 |  |  |  |
| **14.w** | Remont stalowych balustrad mostowych, h=1,10m (spawanie, malowanie) | mb | 180 |  |  |  |
| **14.x** | Wymiana uszkodzonych elementów pomostu drewnianego | szt. | 35 |  |  |  |
| **14.y** | Montaż nowego znaku drogowego o śr. 800mm wraz ze słupkiem | kpl. | 60 |  |  |  |
| **14.z** | Montaż nowego znaku drogowego o śr. 800mm | szt. | 40 |  |  |  |
| **14.za** | Montaż nowej tabliczki typu T | szt. | 15 |  |  |  |
| **14.zb** | Montaż pylonu U-5b | szt. | 25 |  |  |  |
| **14.zc** | Montaż nowego stojaka na rowery | szt. | 35 |  |  |  |
| **14.zd** | Montaż nowego słupka pod oznakowanie pionowe l=4,5 m | szt. | 60 |  |  |  |
| **14.ze** | Naprawa odwodnienia liniowego | mb | 40 |  |  |  |
| **14.zf** | Wymiana odwodnienia liniowego | mb | 80 |  |  |  |
| **14.zg** | Wymiana słupka (niski) | szt. | 20 |  |  |  |
| **14.zh** | Wymiana słupka U11 | szt. | 30 |  |  |  |
| **14.zi** | Wymiana słupka Retro | szt. | 10 |  |  |  |
| **14.zj** | Remont stopni schodowych z wymianą stopni i podstopni | mb | 40 |  |  |  |
| **14.zk** | Wymiana szyby na przystanku | szt. | 10 |  |  |  |
| **14.zl** | Wymiana szyby na przystanku wraz z nową szybą (≈ wym. 1800×1200 mm, szyba hartowana z sitodrukiem) | szt. | 12 |  |  |  |
| **14.zł** | Wymiana szyby w gablocie na przystanku | szt. | 6 |  |  |  |
| **14.zm** | Wymiana gabloty na przystanku | szt. | 7 |  |  |  |
| **14.zn** | Remont barierek mostowych | mb | 35 |  |  |  |
| **15** | **Transport materiałów budowlanych na odległość do 5 km, prace ziemne** | | | | | |
| **15.a** | Transport materiałów sztukowych o masie do 50 kg, załadunek i rozładunek ręczny | tona | 20 |  |  |  |
| **15.b** | Transport materiałów sypkich , załadunek i rozładunek ręczny | tona | 20 |  |  |  |
| **15.c** | Transport kostki kamiennej, załadunek i rozładunek ręczny | tona | 20 |  |  |  |
| **15.d** | Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat. II-IV na głębokość 20 cm z transportem urobku | m² | 1200 |  |  |  |
| **15 e** | Wykonanie rowków pod krawężniki, obrzeża i ławy krawężnikowe 30x30cm, grunt kat. II-IV | mb | 2000 |  |  |  |
| **15.f** | Wykop ręczny | m3 | 60 |  |  |  |
| **16** | **Prace rozbiórkowe** | | | | | |
| **16.a** | Ręczne rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm | m² | 1200 |  |  |  |
| **16.b** | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grubości 12 cm | m² | 350 |  |  |  |
| **16.c** | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm, podsypka piaskowa | m² | 150 |  |  |  |
| **16.d** | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm, podsypka piaskowa | m² | 150 |  |  |  |
| **16.e** | Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm | mb | 1000 |  |  |  |
| **16.f** | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm | mb | 400 |  |  |  |
| **16.g** | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt kamiennych grubość śr. 17 cm | m² | 50 |  |  |  |
| **16.h** | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych grubości 12-15 cm, podsypka cementowo-piaskowa. | m² | 50 |  |  |  |
| **16 i** | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 lub 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa. | m² | 400 |  |  |  |
| **16 j** | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej h=18cm, podsypka cementowo-piaskowa. | m² | 100 |  |  |  |
| **16.k** | Rozbiórka konstrukcji betonowych | m3 | 50 |  |  |  |
| **16.l** | Rozbiórka elementów małej architektury | szt. | 50 |  |  |  |
| **17** | Wykonanie oraz montaż nakładek na stopnie schodowe ze stalowej blachy ryflowanej o profilu w kształcie litery L (w przekroju) o wymiarach 35x10 cm | mb | 25 |  |  |  |
| **18** | Wymiana elementów z poliwęglanu ekranu dźwiękochłonnego wraz z uszczelkami | m² | 8 |  |  |  |
| **19** | Objazd miasta – kontrola pasów drogowych i nawierzchni komunalnych | km | 1200 |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO poz. 1-19 | | | | | |  |

* + - 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty 01.04.2025 r. W przypadku braku możliwości zawarcia umowy do dnia 01.04.2025r., 12miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do dnia, w którym wyczerpana zostanie kwota przewidywanego wynagrodzenia brutto, określona w § 7 ust. 3 umowy lub pozostała do wykorzystania kwota przewidywanego wynagrodzenia brutto będzie niewystarczająca do zlecenia kolejnych robót objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego która z powyższych okoliczności nastąpi najwcześniej.
      2. Oświadczamy, że czas reakcji grupy interwencyjnej w celu zabezpieczenia pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wynosić będzie ……….…**minut\***
      3. Oświadczamy, że proponujemy dodatkowy objazd miasta w skali miesiąca: **………………. km** (ilość km ponad wymagane 100 km objazdu). \*\*
      4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
      5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.
      6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać *\*\*\**

sami

siłami podwykonawcy:

* *Część zamówienia, którą wykonywać będzie podwykonawca: ……………………*
* *nazwa podwykonawcy/ ów …………………..……………………….* 
  + - 1. Oświadczamy, że zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
      2. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu okres płatności do 30 dni od złożonych faktur wystawionych za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.
      3. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

……………………………………………………………............................................................................................................................................................................................

* + - 1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

UWAGA: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści ww. oświadczenia wykonawca nie składa - wówczas należy usunąć treść oświadczenia przez jego wykreślenie.

\**Zaoferowany czas**reakcji grupy interwencyjnej w celu zabezpieczenia pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego**nie może być krótszy niż 30 minut. Wykonawcy, którzy zaoferują krótszy czas**reakcji grupy interwencyjnej otrzymają w niniejszym kryterium zero punktów a 30 minut zostanie przyjęte jako czas reakcji grupy interwencyjnej w celu zabezpieczenia pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Maksymalny czas**reakcji grupy interwencyjnej w celu zabezpieczenia pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego**nie może być dłuższy niż 180 minut. Oferta Wykonawców, którzy zaoferują dłuższy czas**reakcji grupy interwencyjnej w celu zabezpieczenia pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego**zostanie odrzucona ze względu na niezgodność zaproponowanego czasu reakcji z warunkami zamówienia. Proponowany czas**reakcji grupy interwencyjnej należy wskazać w minutach.*

**\*\*** *Zaoferowany dodatkowy dystans objazdu* *miasta wykonanego w celu określenia stanu technicznego nawierzchni bitumicznych objętych umową nie może być dłuższy niż 100 km. W ofertach proponujących dłuższy dystans objazdu brany będzie pod uwagę dystans wskazany przez Zamawiającego jako najdłuższy w wielkości 100 km. Wykonawcy, którzy nie zaoferują dodatkowego objazdu (ponad 100 km) otrzymają w niniejszym kryterium zero punktów. 2. Za dodatkowy objazd, czyli ponad wymagane 100 km Zamawiający nie przewiduje udzielenia wynagrodzenia.*

***\*\*\* zaznaczyć odpowiednią odpowiedź***

*\*\*\*\* Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. I tak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:*

*1) mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;*

*2) mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą*

*3) Średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.*

*4)**jednoosobowa działalność gospodarcza* ***–*** *zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły*

*5) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej- osoba fizyczna występująca w obrocie jako konsument, niebędąca przedsiębiorcą*

*Uwaga: Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych*.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

* 1. …………………………………………………
  2. …………………………………………………
  3. …………………………………………………

*Załącznik* ***NR 2 do*** *SWZ****[[1]](#footnote-1)***

***Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania***

……………….………….

*(miejscowość, data)*

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:

**„Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe”**

działając w imieniu wykonawcy:**……………………………**

*(podać nazwę i adres wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

**PKT 1.**

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p.

**PKT 2.**

Oświadczam, że na dzień składania ofert, zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy P.z.p. *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w* art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p*.).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy P.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze: …………………… *(opisać)*

**PKT 3.**

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

**PKT 4.**

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..………………… w następującym zakresie: ………………………………………………………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

**PKT 5.**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Ja/my niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie

**wyrażam(-y) zgodę**

**nie wyrażam (-y) zgody\*** na to,

aby Zamawiający uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w załączniku nr 2 do SWZ na potrzeby niniejszego postępowania w zakresie podstawy wykluczenia o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p.

W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod adresami:

[**https://ems.ms.gov.pl/**](https://ems.ms.gov.pl/)**\***

[**https://prod.ceidg.gov.pl**](https://prod.ceidg.gov.pl)**;**

W przypadku, gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać należy np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator wydruku:

…………………………………………………………………………………….……………

*\* wybrać odpowiednie*

*Załącznik* ***NR 2a do*** *SWZ[[2]](#footnote-2)*

***Oświadczenie wykonawcy, dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.***

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:

**„Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe”**

działając w imieniu wykonawcy:**……………………………**

*(podać nazwę i adres wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY\***

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania ***na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego***

Oświadczam, że na dzień składania ofert, zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie ***art. 7 ust. 1 pkt ….. (****podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w pkt 1, pkt 2, pkt 3.)*  ***ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.***

*\* wybrać odpowiednie*

*Załącznik* ***NR 3 do*** *SWZ*

***Wykaz robót budowlanych***

***w postępowaniu na:***

**„Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe”**

..................................................

*/nazwa i adres Wykonawcy/*

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Zakres, powierzchnia (w m²),**  **rodzaj i wartość zamówienia** | **Data i miejsce wykonania zamówienia**  (dd-mm-rr) | **Zamawiający** |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

*Załącznik* ***NR 4 do*** *SWZ*

**Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej w sytuacji, o której mowa w art. 117 ust. 3 ustawy P.z.p. o wykonaniu zamówienia przez wykonawcę**

Oświadczam, że na zadanie:

**„Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe”**

wskazane **roboty budowlane**wykonają poszczególni wykonawcy:

* 1. …………………………………………….…….. (Nazwa danego wykonawcy)

*Zakres zamówienia robót budowlanych który będzie wykonywać wskazany wykonawca:*

*……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….………*

* 1. ……………………………………………………..(Nazwa danego wykonawcy)

*Zakres zamówienia robót budowlanych który będzie wykonywać wskazany wykonawca:*

*………………………………………………………………………………………….……………………*

* 1. ……………………………………………………..(Nazwa danego wykonawcy)

*Zakres zamówienia robót budowlanych który będzie wykonywać wskazany wykonawca:*

*………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………\**

*\*W przypadku większej ilości wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy samodzielnie dodać dodatkowe pkt*

1. **Załącznik nr 2 do SWZ składa Wykonawca oraz jeżeli dotyczy, każdy z *wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby.*** [↑](#footnote-ref-1)
2. Załącznik nr 2a do SWZ składa Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby. [↑](#footnote-ref-2)