Grzechotka akumulatorowa kątowa

Akumulator Li-ion 18V 1,5-2 Ah

Moment obrotowy: 50 Nm (±10%)

Zakres śrub: M5-M12

Uchwyt narzędziowy: 3/8 na ¼ cala

W zestawie:

Akumulatorowy klucz zapadkowy 3/8” ¼; adapter nasadek z uchwytem ¼”; adapter nasadek z uchwytem 3/8” , Dwa akumulatory ładowarka, torba lub walizka transportowa