Zestaw bitów

Stal stopowa S2

Twardość 60HCR

Minimalna ilość 80 szt.

Długość bitu 25-30 mm

Grubość nasady: 1/4”

W zestawie:

Minimum 3 adaptery

W opakowaniu z tworzywa sztucznego

Końcówki wkrętakowe w zestawie:

Płaskie w zakresie; Krzyżowe; trox; trox z otworem;