# NAZWA ZAMÓWIENIA:

KOSZTORYS ŚLEPY UPROSZCZONY

# MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO CENTRUM PSYCHIATRII IM. DR. KRZYSZTOFA CZUMY W KATOWICACH PRZY UL. KORCZAKA 27.

**Razem brutto:**

**- zł**

**- zł**

**- zł**

**- zł**

**- zł**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **koszt netto** | **VAT 23%** | **koszt brutto** |
| **A** | **Prace przygotowawcze.** |
| A1 | Organizacja placu budowy. |  | 0,00 | **- zł** |
| A2 | Zabezpieczenie budowy przed dostepem osob postronnych. |  | 0,00 | **- zł** |
| **B** | **Roboty rozbiórkowe i demontażowe.** |
| B1 | Rozbiórka instalacji odgromowej, obróbek blacharskich rynien, rurspustowych, pokrycia połaci dachowej z papy. |  | 0,00 | **- zł** |
| B2 | Wykonanie otworów w płytach korytkowych w celu umożliwieniadocieplenia przestrzeni stropodachu. |  | 0,00 | **- zł** |
| B3 | Oczyszczenie podłoża po robotach rozbiorkowych. |  | 0,00 | **- zł** |
| **C** | **Roboty ociepleniowe** |
| C1 | Ocieplenie przestrzeni stropodachu dwudzielnego materiałemizolacyjnym. |  | 0,00 | **- zł** |
| C2 | Ocieplenie kominów ponad dachem wraz z tynkiem strukturalnym,mozaikowym. |  | 0,00 | **- zł** |
| C3 | Ociplenie stropodachu nad nadbudowką. |  | 0,00 | **- zł** |
| C4 | Montaż włazow dachowych - rewizyjnych |  | 0,00 | **- zł** |
| **D** | **Roboty związane z pokryciem połaci dachowej.** |
| D1 | Wyrównanie i uzupełnienie ubytkow w podłożu po robotachdemontażowych i rozbiórkowych. |  | 0,00 | **- zł** |
| D2 | Zagruntowanie podłoża gruntem pod izolację z papy termozgrzewalnej w celu zwiększenia przyczepności izolacji do podłoża. |  | 0,00 | **- zł** |
| D3 | Montaż płyt osb w pasach okapowych i na murkach ogniowych podobróbkę blacharską |  | 0,00 | **- zł** |
| D4 | Montaż obróbek blacharskich na murkach ogniowych, w pasie podrynnowym (z wywinięciem na płyty korytkowe), okapowym oraz w obrębie nadbudówki i w rynnie koszowej z blachy ocynkowanej 0,5mmpowleczonej powłoką ochronna. |  | 0,00 | **- zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D5 | Montaż na połaci dachowej papy podkładowej o min. gr. 4,0mm (papa modyfikowana SBS-em, osnowa szklana, klasyfikacja ogniowa REI, NRO, producent wyrobu udziela 5 lat gwarancji, mocowana metodązgrzewania, posiada mocną osnowę); |  | 0,00 | **- zł** |
| D6 | Montaż na połaci dachowej papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia dedykowanej pod fotowoltaikę o min. gr. 5,3mm (papa modyfikowana SBS-em, osnowa poliester, klasyfikacja ogniowa REI, NRO:B, producent wyrobu udziela 17 lat gwarancji, wytrzymała i odporna na przebicia, dopuszczona do stosowania w obniżonych temperaturach otoczenia, mocowana metodą zgrzewania, elastyczna w szerokim zakresietemperatur); |  | 0,00 | **- zł** |
| D7 | Roboty towarzyszące. |  | 0,00 | **- zł** |
| **E** | **Roboty instalacyjne** |
| E1 | Montażu instalacji odgromowej z zwojów pionowych i poziomych z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm wraz z robotamitowarzyszącymi |  | 0,00 | **- zł** |
| E2 | Montażu kompletnego systemu rynien fi 150 i rur spustowych fi 120stalowych zabezpieczonych czterema warstwami ochronnymi |  | 0,00 | **- zł** |
| E3 | Wymiana istniejących anten TV oraz uporządkowanie okablowania napołaci dachowej poprzez montaż korytek instalacyjnych. |  | 0,00 | **- zł** |
| **F** | **Roboty porządkowe i utylizacja gruzu** |
| F1 | Roboty porządkowe. |  | 0,00 | **- zł** |
| F2 | Utylizacja gruzu, papy, śmieci. |  | 0,00 | **- zł** |
|  |  |  |  |  |

**- zł**

 …………………………………….

 *kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

**- zł**