**D/36/2025 Załącznik nr 1 A - należy złożyć wraz z ofertą**

**Załącznik zmieniony dnia 28.04.2025 r.**

**Zakup i dostawa autobusu turystycznego na potrzeby UO**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY / OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW**

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH / ZESTAWIENIE OFEORWANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW

1. Zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych, wszystkim występującym w dokumentach zamówienia wskazaniom znaków towarowych należy przypisać wyrazy „lub równoważny”. Użyte nazwy własne, urządzeń, sprzętów, systemów i inne, oraz wskazane nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia stawianych wymogów jakościowych. Zmiana urządzeń, sprzętów, systemów i innych jest możliwa przy zachowaniu parametrów równych lub o wyższym standardzie w porównaniu do wymienionych w niniejszym dokumencie. Zmiana musi zostać uzgodniona z Zamawiającym na podstawie porównania przygotowanego przez Wykonawcę.
2. Jeżeli gdziekolwiek w SWZ lub w załącznikach przywołane są konkretne normy i przepisy obowiązujące na terenie Polski lub Unii Europejskiej, które spełniać mają materiały sprzęt i inne towary, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub norm nie postanowiono inaczej.
3. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem zatwierdzenia przez Zamawiającego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr / warunek wymagany** | **parametr oferowany**  *(Należy opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy)* |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | | |
| **1** | rok produkcji nie wcześniej niż 2024 r. |  |
| **2** | silnik diesla o mocy 160-200KM |  |
| **3** | norma spalin Euro 6 |  |
| **4** | automatyczna skrzynia biegów |  |
| **5** | napęd oś przednia  zgodnie z udzielona odpowiedzią z dnia 28.04.2025 Zamawiający dopuszcza napęd na oś tylną |  |
| **6** | kolor srebrny metalizowany |  |
| **7** | liczba miejsc 23 + kierowca (23+1) |  |
| **8** | wersja turystyczna (klasa B) |  |
| **KOMFORT, BEZPIECZEŃSTWO I FUNKCJONALNOŚĆ** | | |
| **9** | nawigacja z dużym wyświetlaczem |  |
| **10** | tempomat 100 km/h |  |
| **11** | kamera cofania + przód |  |
| **12** | Android Auto Apple Car Play |  |
| **13** | nagłośnienie dla części pasażerskiej |  |
| **14** | klimatyzacja kierowcy Climatronik + duża dla części pasażerskiej |  |
| **15** | ogrzewanie postojowe + grzejniki konwektorowe część pasażerska |  |
| **16** | ESP |  |
| **17** | ASR kontrola trakcji |  |
| **18** | asystent bocznego wiatru |  |
| **19** | funkcja rozpoznawania znaków |  |
| **20** | system wspomagania ruszania pod wzniesienia |  |
| **21** | kierownica wielofunkcyjna |  |
| **22** | poduszka powietrzna dla kierowcy |  |
| **23** | termometr zewnętrzny |  |
| **24** | szyby elektryczne |  |
| **25** | podgrzewane lusterka z regulacją |  |
| **26** | koło zapasowe |  |
| **27** | fotel kierowcy z amortyzacją i regulacja odcinka lędźwiowego |  |
| **28** | fotele pasażerów rozsuwane i rozchylane z podłokietnikiem |  |
| **29** | tapicerka materiałowa |  |
| **30** | oświetlenie przedziału pasażerskiego LED |  |
| **31** | ścianka za fotelem kierowcy (przeźroczysta w kolorze czarnym) |  |
| **32** | podłoga wykładzina PCV antypoślizgowa |  |
| **33** | półki bagażowe z nawiewami i oświetleniem LED |  |
| **34** | zasłonki na prowadnicach |  |
| **35** | gniazda USB dla wszystkich pasażerów |  |
| **36** | tachograf inteligentny drugiej generacji 4.1 |  |
| **37** | izolacja termiczna i akustyczna pojazdu |  |
| **38** | hak odpinany |  |
| **39** | młotki bezpieczeństwa |  |
| **MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ** | | |
| **40** | najazdy aluminiowe |  |
| **41** | oznaczenie wejść awaryjnych |  |
| **NADWOZIE** | | |
| **42** | reflektory przód i lampy tył Led |  |
| **43** | halogeny |  |
| **44** | lampy z doświetleniem zakrętów |  |
| **45** | szyby boczne przyciemniane ,podwójne hermetyczne , panoramiczne |  |
| **46** | tylne drzwi bez szyb |  |
| **47** | kufry boczne |  |
| **48** | zderzaki w kolorze nadwozia |  |
| **49** | tylne koła podwójne |  |
| **50** | komplet opon zimowych |  |
| **51** | okno dachowe |  |
| **WYMIARY ZEWNĘTRZNE** | | |
| **52** | wysokość - od 2690mm do 2950mm |  |
| **53** | długość - max 7950mm |  |
| **54** | szerokość – od 1990mm do 2200mm |  |

*dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem*

*elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane*

*do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy*

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia uwzględniono w OPZ wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.)