Załącznik nr 1 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu min 8 osób** **do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zgodnie   
z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.**

1. **Wymagania dotyczące parametrów oraz wyposażenia samochodu osobowego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wymagania ogólne** | |
| 1 | Fabrycznie nowy | |
| 2 | Wyprodukowany co najmniej w 2024 roku | |
| 3 | Co najmniej dwa lata gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów, 8 letnia gwarancja na perforację nadwozia | |
|  | **Wymagane parametry techniczne** | |
| 1 | Typ nadwozia: osobowy, ilość miejsc 8 (7+1) lub 9 (8+1) | |
| 2 | Rozstaw osi nie mniejszy niż 3200 (mm) | |
| 3 | Pojemność silnika: min 1900 cm3 | |
| 4 | Moc silnika mechanicznego nie mniejsza niż 150 KM |
| 5 | Napęd na tylną oś lub 4x4 |
| 6 | Rodzaj silnika - diesel |
| 7 | Skrzynia biegów: automatyczna |
| 8 | Emisja zanieczyszczeń w cyklu mieszanym (wg UE): tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych zgodnie z wymogami normy min EURO 6E |
| 9 | Kolor nadwozia: srebrny – lakier metalizowany |
| 10 | Zderzaki lakierowane w kolor nadwozia |
| 11 | Dopuszczalna masa całkowita: do 3500 kg |
| 12 | Całkowita długość: min. 5 300 mm |
| 13 | Wysokość całkowita: nie więcej niż 2 000 mm |
|  | **Wymagane wyposażenie** |
| 1 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 2 | Światła: LED do jazdy dziennej, reflektory halogenowe lub pełne światła ledowe, trzecie światło stop |
| 3 | Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka |
| 4 | Immobiliser |
| 5 | Szyba czołowa z filtrem |
| 6 | Przyciemniane szyby w części pasażerskiej |
| 7 | Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie (kierowca +pasażerowie) |
| 8 | Drzwi boczne przesuwane z prawej strony |
| 9 | Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane na boki |
| 10 | Regulowany fotel kierowcy (regulacja wysokości oraz kąt pochylenia oparcia) |
| 11 | Kierownica z regulacją wysokości |
| 12 | Układ foteli przednich 1+1 lub 1+2 |
| 13 | Tylne fotele - drugi rząd, pochylane, składane i wyjmowane, |
| 14 | Tylne fotele – trzeci rząd, pochylane, składane i wyjmowane |
| 15 | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkie fotele |
| 16 | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu |
| 17 | Kierownica wielofunkcyjna po lewej stronie |
| 18 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane |
| 19 | Gniazdo 12V w kabinie kierowcy, zamykany schowek w desce rozdzielczej |
| 20 | Tempomat |
| 21 | ABS lub równoważny |
| 22 | ESP lub równoważny |
| 23 | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniach |
| 24 | Aktywny system awaryjnego hamowania |
| 25 | Czujnik ciśnienia w oponach |
| 26 | Czujniki parkowania przód/ tył |
| 27 | Kamera cofania |
| 28 | System audio, Bluetooth, min. 4 głośniki |
| 29 | Klimatyzacja przedniej i tylnej części z ogrzewaniem (dodatkową nagrzewnicą) z nawiewami dla II i III rzędu siedzeń |
| 30 | Tapicerka w kolorze ciemnym: kolor grafit albo czarny |
| 31 | Gumowe dywaniki dla każdego rzędu siedzeń |
| 32 | Hak holowniczy (z przyłączem elektrycznym) |
| 33 | Oświetlenie wewnętrzne dla każdego rzędu siedzeń |
| 34 | Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe z podnośnikiem i kompletem narzędzi |
| 35 | Koła co najmniej 17’’ – alufelgi (ogumienie nowe rok produkcji 2024) |
| 36 | Trójkąt odblaskowy, apteczkę, gaśnicę, podnośnik, klucz do kół |
| 37 | Komplet opon zimowych (ogumienie nowe, rok produkcji co najmniej 2024) |