1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Nazwa: Gmina Wrocław – **Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław**

NIP: 897 13 83 551

Adres do korespondencji: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

E-mail do korespondencji: michal.lesniak@mcs.wroc.pl

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **wynajem wraz z transportem, montażem i demontażem ogrodzeń przenośnych na potrzeby organizacji 11. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu.**

1. Zamawiający przewiduje wynajem wraz z transportem, montaż i demontaż ogrodzeń przenośnych na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego oraz kompleksu Hali Stulecia w związku z organizacją 11. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu. Całościowe zamówienie obejmuje:
2. Ogrodzenie przenośne /barierki zaporowe /z systemem łączenia uniemożliwiającym podniesienie barierek oraz ich rozłączenie:
3. wysokość ogrodzenia: 100 - 120cm,
4. długość barierki ok. 250 cm,
5. możliwość szybkiego montażu i demontażu,
6. ilość - **4850 metrów bieżących**
7. ogrodzenie przenośne /barierki zaporowe/ z systemem łączenia muszą być tego samego rodzaju celem uzyskania m.in. jednolitego efektu estetycznego.
8. Zamówienie dla kompleksu Stadionu Olimpijskiego, al. I. J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu obejmuje:
9. Ogrodzenie przenośne /barierki zaporowe/z systemem łączenia uniemożliwiającym podniesienie barierek oraz ich rozłączenie:
10. wysokość ogrodzenia: 100 - 120cm,
11. długość barierki ok. 250 cm,
12. możliwość szybkiego montażu i demontażu,
13. ilość - **4200 metrów bieżących**
14. ogrodzenie przenośne /barierki zaporowe/ z systemem łączenia muszą być tego samego rodzaju celem uzyskania m.in. jednolitego efektu estetycznego.
15. Zamówienie dla kompleksu Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu obejmuje:
16. Ogrodzenie przenośne /barierki zaporowe/z systemem łączenia uniemożliwiającym podniesienie barierek oraz ich rozłączenie:
17. wysokość ogrodzenia: 100 - 120cm,
18. długość barierki ok. 250 cm,
19. możliwość szybkiego montażu i demontażu,
20. ilość - **600 metrów bieżących**
21. ogrodzenie przenośne /barierki zaporowe/ z systemem łączenia muszą być tego samego rodzaju celem uzyskania m.in. jednolitego efektu estetycznego.
22. **LOKALIZACJA WYGRODZEŃ**

 Lokalizacja wygrodzeń została określona dla poszczególnych lokalizacji, tj. Stadionu Olimpijskiego i Hali Stulecia na podstawie załączonych map graficznych, stanowiących załącznik do umowy.

1. **TERMIN WYKONANIA**
2. Termin realizacji dostawy, montażu, demontażu i wywozu wygrodzeń dla kompleksu Stadionu Olimpijskiego:
3. Dostawa i montaż:

 12.06.2025, w godzinach od 8.00 do 15.00

1. Demontaż i wywóz:

 16.06.2024, w godzinach od 6.00 do 15.00

 2. Termin realizacji dostawy, montażu, demontażu i wywozu wygrodzeń dla kompleksu

 Hali Stulecia:

1. Dostawa i montaż:

14.06.2024, w godzinach od 8.00 do 12.00

1. Demontaż i złożenie wygrodzeń w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu:

16.06.2024, w godzinach od 6.00 do 11.00

1. Wywóz ogrodzeń:

16.06.2024 lub 17.06,2024, w godzinach od 6.00 do 11.00

1. **SPOSÓB REALIZACJI**
2. Wykonawca zobowiązuje się do transportu ogrodzeń przenośnych do wyznaczonych przez Zamawiającego miejsc montażu na terenie:
3. Kompleksu Stadionu Olimpijskiego, al. I. J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu
4. Kompleksu Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu
5. Wykonawca zobowiązuje się do montażu i demontażu ogrodzeń przenośnych w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach na terenie:
6. Kompleksu Stadionu Olimpijskiego, al. I. J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu
7. Kompleksu Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty oraz ryzyko z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do wyznaczonych miejsc przez Zamawiającego, jego rozładunkiem, montażem, demontażem i odbiorem.