**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**KARTA RAPORTU**

**W ZAKRESIE OCENY PRAWIDŁOWOŚCI PRZEBIEGU REALIZACJI PRAC Z ZAKRESU GOSPODARKI DRZEWOSTANEM**

Do usunięcia przewidziano 16 drzew. Są to osobniki martwe i jeden zamierający, nie rokujący szansy na długowieczność.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **DATA** | **PRZEDMIOT KONTROLI** | **USTALENIA** | **ZALECENIA DLA WYKONAWCY PRAC** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Załączniki (opcjonalnie)

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas przeprowadzonych czynności

Przewiduje się prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji, pełny zakres nadzoru może obejmować następujące działania:

1. Weryfikacja zgodności wykonanego przez wykonawcę oznakowania drzew do wycinki i do

przesadzenia z dokumentacją przed ich realizacją

2. Kontrola zgodności miedzy planowaną a rzeczywistą metodą prowadzenia wycinek i

przesadzeń drzew i krzewów.

3. Weryfikacja zgodności wykonanego przez wykonawcę oznakowania drzew, które będą objęte zabiegami pielęgnacyjnymi z dokumentacją przed ich wykonaniem zabiegów.

4. Kontrola prawidłowości wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew i ich zgodności z

dokumentacją projektową.

5. Kontrola pod katem właściwego prowadzenia pielęgnacji istniejącej zieleni niskiej przeznaczonej do zachowania.

6. Kontrola poprawności przechowywania zebranej w pryzmy ziemi urodzajnej

7. Weryfikacja zgodności wykonanego przez wykonawcę oznakowania drzew, które będą objęte działaniami z zakresu poprawy warunków siedliskowych przed realizacja tych działań.

8. Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu poprawy warunków siedliskowych.

9. Kontrola placu budowy pod kątem wystąpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji

projektowej.

10. Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby oraz naruszenie zakazów obowiązujących z strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do zagospodarowania w formie zieleni, określonych w dokumentacji projektowej, które mogą być podstawą nałożenia kary umownej.

11. Identyfikacja sytuacji wystąpienia konieczności sporządzenia przez Wykonawcę planów

naprawczych służących zabezpieczeniu uszkodzonych drzew i krzewów lub naprawieniu

szkody