Wołomin, dnia 24.04.2025 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

WZP.272.50.2025

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Przebudowa i modernizacja boiska sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wołominie w ramach zadania: Modernizacja kompleksu sportowego – „Moje boisko- Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. W związku z ukazaniem się w/w przetargu prosimy o wyjaśnienie zagadnienia dotyczycącego wykonania systemu nawierzchni z trawy syntetycznej.

Zamawiający w projekcie budowlanym a dokładniej w TOM 2 PAB ARCHITEKTURA- ORLIK WOŁOMIN na str. 15-16 określił minimalne parametry trawy syntetycznej zamieszczając wykaz dokumentów, jakie Wykonawca jest zobowiązany złożyć celem potwierdzenia jakości oferowanych nawierzchni.

W SWZ brak informacji na temat dokumentów dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej na potwierdzenie spełnienie wymagań Zamawiającego.

Wymaganie dokumentów na etapie postępowania przetargowego, daje gwarancję Zamawiającemu, że Wykonawca przyjmuje do oferty produkty odpowiadające wymaganiom Zamawiającego oraz posiada wiedzę i doświadczenie w jej instalacji.

Nasza wieloletnia obserwacja realizowanych boisk sportowych potwierdza często złą jakość wykonania- w szczególności zaobserwowano zmiany dokonywane w trakcie realizacji przez Wykonawców, w zakresie technologii wykonania, co znacznie obniżyło jakość realizowanych obiektów sportowych i konieczności ich naprawy po krótkim czasie użytkowania.

Określenie minimalnych wymagań parametrów i dokumentów w dokumentacji, ale brak weryfikacji na etapie postępowania przetargowego skłania często do ofertowania produktów gorszej jakości(z założeniem zmiany na etapie wbudowania).

W przedmiotowym postępowaniu nawierzchnia z trawy syntetycznej jest głównym elementem z punktu widzenia Użytkowania i jednocześnie końcowym etapem przedmiotowej inwestycji, stąd wymaganie dokumentów do oferty bądź przed podpisaniem umowy zapewni Zamawiającemu nie tylko produkt odpowiadający zapisom dokumentacji, ale i da gwarancje terminowego wykonania (bez prób oferowania tańszych zamienników na etapie zatwierdzania kart materiałowych).

Jednocześnie należy podkreślić, że wymaganie dokumentów dotyczących nawierzchni na etapie postępowania przetargowego zapewni, że wszyscy Wykonawcy przyjmą tożsame jakościowo produkty, co również przełoży się na jakość wykonania całej inwestycji i realną konkurencyjność ofert.

W związku powyższym prosimy o informację

1. Czy Zamawiający, dbając o wydatkowanie środków publicznych i jakość realizowanej inwestycji, będzie wymagał aby Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego, dołączył do oferty, jako przedmiotowe środki dowodowe dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej wskazane w projekcje budowlanym, tj.

a. autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

b. karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej oraz wypełnienia poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

c. karta techniczna podkładu trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

d. Świadectwo higieny (Atest PZH) lub równoważne dla trawy, wypełnienia i maty amortyzującej;

e. Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + wypełnienie typu korek + prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na [www.FIFA](http://www.FIFA).com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;

f. Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa + wypełnienie typu korek + prefabrykowany shockpad)

g. aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer wystawiony dla producenta trawy;

h. raport wykonany przez niezależne laboratorium zgodności z normą EN 71-3 kategoria III na zawartość metali ciężkich dla wypełnienia

i. raport wykonany przez niezależne laboratorium potwierdzający gęstość nasypową oraz wartość współczynnika ścieralności;

j. raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń

k. Raport przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający rodzaj podkładu trawy syntetycznej;

* Zamawiający uprzejmie informuje, że już na etapie składania ofert wymagane są dokumenty dotyczące nawierzchni trawy syntetycznej tj.:

- autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

- Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + wypełnienie typu korek + prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO

- karta techniczna podkładu trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac,

- raport wykonany przez niezależne laboratorium potwierdzający gęstość nasypową oraz wartość współczynnika ścieralności;

- aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer wystawiony dla producenta trawy;

Pozostałe wymienione w pytaniu dokumenty, Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy.

1. W dokumentach nie znaleziono parametrów nawierzchni boiska synetycznego. jedynie
w SWZ w 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający, napisał: "wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy zasypaną korkiem o wskazanych parametrach" Jakie kryteria przy doborze nawierzchni syntetycznej mają przyjąć Wykonawcy kompletując ofertę ?
* Zamawiający uprzejmie informuje, że wszystkie parametry dotyczące nawierzchni trawy zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.
1. W SWZ pkt.4 Zamawiający napisał: "Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej" Czy wizja jest obowiązkowa czy tylko zalecana. Prośba
o dookreślenie.
* Zamawiający uprzejmie informuje, że wizja lokalna jest zalecana, a nie obowiązkowa.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, dokonuje modyfikacji treści SWZ w sposób następujący:

**Było:**

**Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych**

Nie dotyczy.

**Jest:**

**Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych**

- autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

- Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + wypełnienie typu korek + prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO

- karta techniczna podkładu trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac,

- raport wykonany przez niezależne laboratorium potwierdzający gęstość nasypową oraz wartość współczynnika ścieralności;

- aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer wystawiony dla producenta trawy.

**Zamawiający dopuszcza uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.**

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu