Załącznik nr 1

Umowa będzie podpisana na okres **14 miesięcy,** dlatego proszę o podanie:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi **(14 M-CY):**

Cena netto w wysokości: ............................. zł

słownie: (…………………………………………………. 00/100)

podatek VAT 23% w wysokości: ................................zł

słownie: (……………………………………………………..00/100)

**cena brutto** (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: **...................................... zł**

słownie: **(…………………………………………………………….00/100).**

1. **Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:**

Cena netto w wysokości: ……………………. zł.

słownie: (…………………………………….. 00/100)

podatek VAT 23% w wysokości: ………………………………. zł.

słownie: (…………………………………….. 00/100)

**cena brutto** (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: **……………………… zł.**

słownie: **(………………………………………………………..00/100)**

W ramach serwisu wymagane będzie:

1. Inspekcje i Konserwacja Prewencyjna

Dostosowując się do normy PN-EN 13015, ……………………… przeprowadza regularne kontrole, inspekcje i konserwację prewencyjną oraz wykonuje naprawy urządzeń objętych Umową w zakresie przedstawionym niżej:

* 1. funkcjonalne przeglądy i regulacja wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła linowego, lin,
  2. smarowanie wymienionych podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń;
  3. sprawdzanie i regulacja parametrów jezdnych, w szczególności precyzji zatrzymywania się urządzenia na przystankach;
  4. kontrola wzrokowa i funkcji przekaźników, panelu sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego;
  5. sprawdzanie urządzeń pod kątem jakości pracy;

1. oczyszczanie powyższych podzespołów z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie;
2. czyszczenie z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, dwa razy w ciągu roku;
3. bezpłatna utylizacja zużytych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami;
4. diagnostyka w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń;

l) regularna i zgodna z najlepszą wiedzą techniczną konserwacja urządzeń

1. stałe utrzymywanie na potrzeby KLIENTÓW serwisowych magazynu z zapewnieniem materiałów do konserwacji oraz wybranego asortymentu części zamiennych;
2. gotowość Pogotowia Dźwigowego w zakresie uwalnianie osób z kabiny dźwigu 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.
3. Wsparcie przy kontrolach

………………zapewnia uczestnictwo uprawnionych pracowników firmy ……………………… w badaniach okresowych urządzeń wykonywanych przez Wojskowy Dozór Techniczny. Konserwator jest wyposażony w elektroniczne przyrządy pomiarowe.