
**PRZEKRÓJ POPRZECZNY**

**ul. Skalna**

***0,40-0,75 2,50-3,50 0,40-0,75***

***pobocze jezdnia pobocze***



**B**

**A**

6%

2%



**A**

**B**

**0,00**

2%

6%

**JEZDNIA POBOCZE**

**A**

**B**

* WARSTWA POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA - NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO gr. 8 cm
* WARSTWA POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA
* PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO gr. 20 cm