OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGRODZENIE PANELOWE Z COKOŁEM

Ogrodzenie panelowe z cokołem wysokość całkowita 150 -160 cm. – 40 mb + 3 dodatkowe słupki

Słupek 60x40 grubość ścianki 2mm

Panel grubość 4mm

Kolor antracyt

Transport

Montaż w gruncie