Znak sprawy: **INF-MZD.271.02.2025** **Leszno, dnia 23 maja 2025 r.**

**ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ nr 1**

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, pn.: **„Budowa ulicy łączącej ulicę Przejezdną z ulicą Wolińską w Lesznie- Etap II”**

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszna, Biuro Zamówień Publicznych we współpracy z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej, Miejskim Zarządem Dróg informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na złożone pytania, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**:

Ze względu na różnice w ilościach obmiarowych pomiędzy udostępnionym przez Zamawiającego *Przedmiarem robót* a *Kosztorysem Ofertowym*, prosimy o wskazanie pliku wiążącego.

 **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że prawidłowe wartości zawarte są w kosztorysie ofertowym.

**Pytanie 2:**

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju warstwy układanej na podbudowie zasadniczej, co ma wpływ na dobór mm-a. W kosztorysie i na przekrojach wskazano warstwę podbudowy z AC22P, natomiast zgodnie z opisem technicznym i SST należy wykonać warstwę wiążącą z AC11W lub AC16W. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Jednocześnie nadmieniamy, że zgodnie KTNPiP konstrukcje KR1-2 składają się, co do zasady z dwóch warstw asfaltowych:

wiążącej i ścieralnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy stosować się do zapisów SST oraz opisu technicznego.

**Pytanie 3:**

Dotyczy D.05.03.05A. W pkt 2.1 przywołano dokument RID I/6, który zawiera wiele błędów i niejasności, co w znaczny sposób ogranicza stosowanie granulatu asfaltowego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej na zasadach opisanych w WT2-2014? Wspomniany dokument został wdrożony zarządzeniem nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku i został przywołany w pkt 10.2.92 niniejszej SST.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej na zasadach opisanych w WT2-2014.

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące na etapie składania ofert.

Z poważaniem

*Z-ca Naczelnika*

*Wydziału Infrastruktury Miejskiej,*

*Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg*

*/-/ Dominik Kaźmierczak*