## Dodatkowe prace adaptacyjne i uzupełnienie (modernizacja) wyposażenia w związku z wymianą dwóch tomografów w pomieszczeniach DODO.

1. **Pomieszczenie diagnostyczne** Pracowni TK1
   1. modernizacja oświetlenia ogólnego, montaż oświetlenia „LED,,,
   2. modernizacja gniazd zasilania elektrycznego i instalacji teletechnicznych,
   3. montaż, wymiana lampek ostrzegawczych,
   4. montaż sufitu podwieszanego w wersji higienicznej,
   5. wymiana drzwi D1,
   6. dostosowanie instalacji gazów medycznych do obowiązującego stanu prawnego,
   7. dostarczenie wyposażenia meblowego:
      1. myjnia M1 z dwoma komorami (mycie sprzętu, mycie rąk), zamontowana na szafce, każda komora z kranem medycznym łokciowym,
      2. szafka stojąca, częściowo zamykana 200 x 80 cm do przechowywania

wyposażenia aparatu (fantomy, pasy, akcesoria do układania pacjenta),

* + 1. wieszak stojący dla pacjenta na ubrania i krzesło,
    2. kabinę K – wyposażyć w półki, aby mogła spełniać funkcję magazynku podręcznego,

1. **Sterownia** Pracowni TK1
   1. wymiana wykładziny podłogowej,
   2. montaż oświetlenia LED,
   3. modernizacja gniazd zasilania elektrycznego i instalacji teletechnicznych,
   4. montaż klimatyzatora,
   5. malowanie ścian; farba zmywalna,
   6. wymiana drzwi D4,
   7. dostarczenie wyposażenia:
      1. umywalka M2 (jedna komora) z szafką pod umywalkę,
      2. tablica magnetyczna ścienna 200 x 120 cm,
      3. szafka stojąca 200 x 80 cm na segregatory, zamykana, drzwiczki na trzech

poziomach,

* + 1. szafki na kółkach stojące pod pulpitem operatora, 2 szt. w każdej 3 szuflady,
    2. rolety wewnętrzne do zaciemnienia okna,
    3. fotele przy pulpicie, do komputera – 3 sztuki,
    4. listwy odbojowe i płyty ochronne zabezpieczające ściany przed obijaniem krzesłami.

1. **Pomieszczenie diagnostyczne** Pracowni TK2
   1. montaż klimatyzatora,
   2. modernizacja oświetlenia ogólnego, montaż oświetlenia „LED,,,
   3. modernizacja gniazd zasilania elektrycznego i instalacji teletechnicznych,
   4. montaż wymiana lampek ostrzegawczych,
   5. montaż sufitu podwieszanego w wersji higienicznej,
   6. wymiana drzwi D6,
   7. dostosowanie instalacji gazów medycznych do obowiązującego stanu prawnego,
   8. dostarczenie wyposażenia meblowego:
   9. myjnia M3 z dwoma komorami (mycie sprzętu, mycie rąk), zamontowana na szafce, każda komora z kranem medycznym łokciowym,
2. szafka stojąca, częściowo zamknięta 200 x 80 cm do przechowywania

wyposażenia aparatu (fantomy, pasy, akcesoria do układania pacjenta),

1. wieszak stojący dla pacjenta na ubrania i krzesło,
2. regał na sprzęt jednorazowy, częściowo zamykany, wymiary: 200 x 90 x 45 cm,
3. **Sterownia** Pracowni TK2
   1. wymiana wykładziny podłogowej,
   2. modernizacja oświetlenia ogólnego, montaż oświetlenia „LED,,,
   3. modernizacja gniazd zasilania elektrycznego i instalacji teletechnicznych,
   4. montaż klimatyzatora,
   5. wymiana drzwi D8,
   6. malowanie ścian; farba zmywalna,
   7. wyposażenie:
      1. umywalka M4 (jedna komora) z szafką pod umywalkę,
      2. tablica magnetyczna ścienna 200 x 120 cm,
      3. szafka stojąca 200 x 80 cm na segregatory, zamykana, drzwiczki na trzech

poziomach,

* + 1. szafki na kółkach stojące pod pulpitem operatora, 2 szt. w każdej 3 szuflady,
    2. rolety wewnętrzne do zaciemnienia okna,
    3. fotele przy pulpicie, do komputera – 3 sztuki,
    4. listwy odbojowe i płyty ochronne zabezpieczające ściany przed obijaniem krzesłami.

1. **Pomieszczenie przygotowania** pacjenta
   1. myjnia M5 z dwoma komorami (mycie sprzętu, mycie rąk), zamontowana na szafce, każda komora z kranem medycznym łokciowym (wymiana),
   2. dostosowanie instalacji gazów medycznych do obowiązującego stanu prawnego,
   3. wymiana drzwi dwuskrzydłowych D5 i D6 oraz drzwi D10,
   4. wymiana wykładziny podłogowej,
   5. malowanie ścian, farba zmywalna,
   6. wymiana klimatyzatora.

## Korytarz

* 1. wymiana płyt sufitu podwieszanego,
  2. listwy odbojowe i płyty ochronne na ścianach,
  3. malowanie ścian, farba zmywalna,
  4. wymiana drzwi D11,
  5. wymiana posadzki ceramicznej - płytki

## Pomieszczenie techniczne

* 1. Malowanie ścian.

3 4 5 6 7 8

Wejście główne

RZUT SZPITALA

Z ZAZNACZONYM TERENEM OPRACOWANIA

# PRACOWNIA TK 2

Pomieszczenie D9 D7

270

techniczne

1 Pomieszczenie

Pomieszczenie

1 Sterownia

.09

.10

.12

600

1 diagnostyczne

przygotowania

pacjenta

M5

M4 M3

D8

Komunikacja

D5

D6

D10

D11

330

D2 D1 D4

K M2

D3 M1

Pomieszczenie diagnostyczne

Sterownia


D12

600

Komunikacja

# PRACOWNIA TK 1

660



Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

SZKIC ROZKŁADU POMIESZCZEŃ 2025

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73A