Wołomin, dnia 25.03.2025 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

WZP.272.36.2025

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Budowa budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie**

**w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Z jakiej blachy należy wykonać obróbki blacharskie oraz parapety zewnętrzne?

* Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy o grubości 1 mm, natomiast parapety zewnętrzne powinny być wykonane z blachy o grubości 2 mm.

1. Czy jakieś drzwi będą wyposażone w dźwignie antypaniczne? Projekt tego nie precyzuje.

* W budynku nie zaprojektowano pomieszczenia, w których może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób. W związku z tym nie ma konieczności stosowania dźwigni antypanicznych.

1. Prosimy o informację czy wszystkie ocieplenia termiczne – posadzek, elewacji, dachu należy wycenić ze styroduru, tak jak jest to wpisane na przekrojach?

* Na rysunkach przekrojowych w opisach warstw występują materiały takie jak styropian, wełna mineralna i styrodur.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu