**KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:**

**„ROZBIÓRKA PRZĘSŁA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3D UL. KOŚCIUSZKI W LĄDKU – ZDROJU”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Nr spec. technicz.** | **Opis robót** | **Jednostka** | **Obmiar** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TYMCZASOWE** | | | | | | |
| 1.1 | kalk. indywidualna | DM.00.00.00 | Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu z zabezpieczeniem funkcjonowania sąsiedniego mostu tymczasowego | ryczałt | 1,000 |  |  |
| 1.2 | kalk. indywidualna | DM.00.00.00 | Zabezpieczenie cieku na czas robót | ryczałt | 1,000 |  |  |
| 1.3 | kalk. indywidualna | DM.00.00.00 | Rusztowania, podparcia, stężenia tymczasowe i zabezpieczenie konstrukcji obiektu na czas robót, podnoszenie konstrukcji. zabezpieczenie robót ziemnych itp. | ryczałt | 1,000 |  |  |
| 1.4 | kalk. indywidualna | D.01.01.01 | Obsługa geodezyjna robót | ryczałt | 1,000 |  |  |
| 1.5 | kalk. indywidualna | D.01.02.05 | Zabezpieczenie sieci na czas robót (w tym gazowe, elektryczne, teletechniczne i wodociągowe) | ryczałt | 1,000 |  |  |
| 1.6 | KNCK-3 0105-01 + KNCK-3 0102-03 analiza indywidualna | D.01.03.02 | Wykonanie, dostarczenie materiałów, montaż i demontaż oraz utrzymanie tymczasowej konstrukcji wsporczej opartej na podporach (przyczółkach) pod sieci - na czas określony w kontrakcie | ryczałt | 1,000 |  |  |
| 1.7 | kalk. indywidualna | D.01.02.05 | Zabezpieczenie sieci na czas robót (w tym gazowe, elektryczne, teletechniczne i wodociągowe) | ryczałt | 1,000 |  |  |
|  | **RAZEM** | | | | | |  |
| **2** | **PRACE ROZBIÓRKOWE** | | | | | | |
| 2.1 | kalk. indywidualna | DM.00.00.00 | Usunięcie konara z mostu, z wywiezieniem materiału i jego utylizacją | ryczałt | 1,000 |  |  |
| 2.2 | kalk. indywidualna | DM.00.00.00 | Rozebranie wyposażenia i wygrodzeń tymczasowych mostu wraz z usunięciem i wywózką zgodnie z kontraktem | ryczałt | 1,000 |  |  |
| 2.3 | KNR AT-03 0104-03 analogia | D.01.02.03 | Rozbiórka nawierzchni na moście | m2 | 587,200 |  |  |
| 2.4 | KNR 2-33 0712-02 analogia | D.01.02.03 | Usunięcie starej izolacji na moście | m2 | 587,200 |  |  |
| 2.5 | KNR 2-33 0808-06 analogia | D.01.02.03 | Rozebranie konstrukcji betonowej przesła etapowo z cięciem i wycinaniem elementów betnowych | m3 | 234,880 |  |  |
| 2.6 | KNR 2-33 0410-11 analogia | M.13.01.00 | Luzowanie i rozbiórka prefabrykowanych dźwigarów żelbetowych | elem. | 16,000 |  |  |
| 2.7 | KNR 2-33 0808-06 analogia | D.01.02.03 | Rozebranie fragmentu konstrukcji betonowej filara etapowo z cięciem i wycinaniem elementów betnowych i z zabzpieczeniem pozostałej części | m3 | 112,500 |  |  |
| 2.8 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | D.01.02.03 | Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m3 | 520,772 |  |  |
|  | **RAZEM** | | | | | |  |
| **3** | **ROBOTY DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE** | | | | | | |
| 3.1 | KNP 16 0641-01 analogia |  | Uporządkowanie skarp i terenu wokół mostu oraz terenu pod mostem z wywiezieniem materiału rozbiórkowego i jego utylizacją | m2 | 1 374,400 |  |  |
| 3.2 | KNR 2-25 0417-01 analogia | D.07.02.01 | Ustawienie wygrodzeń wraz z zakupem i dostarczeniem materialów, zgodnie z kontraktem - znaków U-20b | m | 82,000 |  |  |
|  | **RAZEM** | | | | | |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT** | | | | | | |  |
| **PODATEK VAT [23%]** | | | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [BRUTTO]** | | | | | | |  |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. .......................….………………………………………………………………

*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy*