**PYTANIA I ODPOWIEDZI Cz. III**

1. Czy Zamawiający posiada zgody wszystkich właścicieli nieruchomości objętych zakresem realizacji inwestycji na prowadzenie na ich terenie robót budowlanych?

**Odp. Tak**

1. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż w związku z prowadzeniem robót budowlanych w obrębie nieruchomości należących do właścicieli prywatnych, strony trzecie nie będą rościć dodatkowych opłat za prowadzenie robót budowlanych na terenach należących do nich?

**Odp. Tak**

1. W związku z projektowaną trasą kolektorów ks przez nieruchomości prywatne, Zamawiający posiada inwentaryzację koniecznych do wykonania odtworzeń? Jeśli tak prosimy o jej udostępnienie, jeśli nie prosimy o wydłużenie czasu na składanie ofert do dnia 07-03-2025, z uwagi na konieczności wykonania takowej inwentaryzacji.

**Odp. Pozycje do odtworzenia odpowiadają pozycjom ujętych w przedmiarach.**

1. Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego, czy należy sporządzić go stricte zgodnie z udostępnionymi przedmiarami. ath?

**Odp. Przedmiar podany w ath jest załącznikiem pomocniczym, podstawowym przedmiarem jest załącznik w pdf.**

1. W udostępnionych przedmiarach widnieją pozycje dotyczące zastosowania odwodnienia wykopów za pomocą igłofiltrów oraz wykonania tymczasowych rurociągów zrzutowych. Brak jest natomiast pozycji pompowania wody. Jeśli wymagany kosztorys ofertowy ma zostać sporządzony na podstawie udostępnionych przedmiarów prosimy o dodanie stosownych pozycji.

**Odp. Odwodnienie należy wykonać zgodnie z przedmiarem.**

1. Czy Zamawiający przewidział miejsca na zrzut wody z odwodnienia wykopów w wymaganej ilości? Prosimy o ich wskazanie w celu weryfikacji długości pozycji umieszczonych w przedmiarach oraz faktycznych możliwości zrzutowych.

**Odp. Zamawiający określi na roboczo w trakcie robót miejsce zrzutu wód z odwodnienia wykopów**.

1. Zgodnie z zamieszczonymi przedmiarami odtworzenie rozbieranych konstrukcji drogowych polegać ma na wykonaniu warstw odsączających, podbudowy dolnej i górnej z kruszyw/tłucznia oraz podbudowy betonowej. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga odtworzeń nawierzchni bitumicznych.

**Odp. Tak**

1. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego? Jeśli tak prosimy o określenie ich wysokości.

**Odp. Nie ma opłat za zajęcie pasów w drogach gminnych i prywatnych na trasie sieci i przyłączy. Natomiast należy przewidzieć opłaty dot. organizacji ruchu i za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych-ul. Jastrzębska oraz drogi wojewódzkiej -ul. Rypińska.**

1. Zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ w przypadku przepompowni PSI-1 kpl., PD-4 kpl. zakres budowy tych przepompowni określono wyłącznie jako budowę komory/studni przepompowni bez wyposażenia. Czy w przypadku PSII-1 kpl. w zakres realizacji wchodzi również wyłącznie komora/studnia przepompowni? Prosimy o potwierdzenie.

**Odp. Pompownie - Tłocznie PS1 i PS2 należy wykonać kompletne zgodnie z dokumentacją. Natomiast pompownie przydomowe PD1,PD2,PD3 i PD4 wykonać bez wyposażenia tylko montaż samych studni zbiorników.**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zamieszczonymi przedmiarami w zakres zadania nie wchodzą roboty elektroenergetycznie dla zasilania przepompowni oraz akpia.

**Odp. Należy przewidzieć w kosztach montażu pompowni-tłoczni połączenie w ograniczonym zakresie w podłączeniu pozalicznikowym do przyłączy wykonanych uprzednio przez Zakład Energetyczny.**

1. Stacja dyspozytorska (monitoring) tłoczni ścieków jest zabudowana w pomieszczeniu dyspozytorskim użytkownika i sprawuje funkcję kontroli pracy tłoczni (przepompowni) w części II i części III. Prosimy o wskazanie, do którego zadania należy przypisać koszt montażu i uruchomienia stacji dyspozytorskiej kontrolującej tłocznie w zadaniu II i III. Wskazanie jest istotne w przypadku realizacji tych zadań przez dwóch oddzielnych wykonawców. Stacja dyspozytorska jest jedna dla zadań w których są tłocznie.

**Odp. 11 Koszt montażu -monitoringu należy uwzględnić w kosztach prac pompowni -Tłoczni PS2.**