**TABELA NR 11 – TABORET MEDYCZNY Z OPARCIEM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Taboret medyczny do badania pacjentów, z oparciem i siedziskiem tapicerowanym |  |
|  | Siedzisko okrągłe o średnicy min. 350 mm, tapicerowane |  |
|  | Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:  - Ścieralność: 300 000 cykli  - Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)  - Odporność na światło minimum >7  - Gramatura: min. 680 g/m2  - Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester  - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Wysokość siedziska regulowana hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. 490 – 630 mm |  |
|  | Podstawa taboretu wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), mobilna wyposażona w pięć kółek o średnicy min. 50 mm. Minimum dwa kółka muszą posiadać blokadę |  |
|  | Kółka wyposażone w oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 130 kg |  |
|  | Wszystkie krawędzie taboretu muszą być zaokrąglone, bezpieczne |  |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | | |
|  | Wymagana deklaracja zgodności CE – stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Taborety medyczne produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001 potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.